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规格

SPECIFICATIONS                                                        

重庆川仪调节阀有限公司

Chongqing Chuanyi control Valve Co., Ltd., 
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重庆川仪调节阀有限公司

Chongqing Chuanyi control Valve Co., Ltd., 
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ZJHR-1   O型切断球阀

ZJHR—1000、ZJHR—1010、ZJHR—1100、ZJHR—1110[1]系列O型切断球阀采用国际通用标准设计，选用可靠性高的国际上广泛使用的气动执行机构、电动执行机构，整机可靠性高。其结构紧凑、重量轻、体积小、装拆维护方便；用于控制高粘度、带有纤维性和含有颗粒的介质。

ZJHR—1001、ZJHR—1011、ZJHR—1101、ZJHR—1111[2]系列O型切断球阀主要应用于保温场合。当管道内工艺介质的温度低于其结晶温度或过低时，会出现工艺介质结晶或粘度增加，造成阀门卡死卡涩。通过在阀体外侧增设夹套并通入高温蒸汽的方式，可避免上述故障发生，使得工艺过程正常进行。它广泛应用于石油、化工、冶金、电站等自动控制系统中，对流体输送管道中的介质进行切断或接通。

产品特点：1、流路畅通、流阻小。

2、密封性能好，泄漏低。

3、阀杆防飞出。

4、按用户要求，可带防静电功能。

5、按用户要求，可带防火功能满足API 607/API 6FA要求。


ZJHR-1
O Type Cut-Off Ball Valve
ZJHR-1000, ZJHR-1010, ZJHR-1100, ZJHR-1110[1] series O-type cut-off ball valves are designed according to general international standards, and the internationally widely used pneumatic actuators or electric actuators with high reliability are selected to combined with ball valves, which ensure that the whole machine is highly reliable. It is compact in structure, light in weight, small in volume, and easy in assembly, disassembly and maintenance; it is used to control high-viscosity, fibrous and particle-containing media.

ZJHR-1001, ZJHR-1011, ZJHR-1101, ZJHR-1111[2] series O-type cut-off ball valves are mainly used in thermal insulation occasions. When the temperature of the process medium in the pipeline is lower than its crystallization temperature or too low, the process medium will crystallize or become more viscous, causing the valve to become stuck. By adding a jacket on the outside of the valve body and supplying high-temperature steam, the above failures can be avoided, and the process will proceed normally.
They are widely used in automatic control systems such as petroleum, chemical industry, metallurgy, power station, etc., to cut off or connect the medium in the fluid transportation pipeline.

Features: 1. Smooth flow path and small flow resistance.

2. Good sealing performance and low leakage.

3. Anti-flying out valve stem
4. Anti-static function is available according to user's requirements.
5. Meet API 607/API 6FA requirements with fire protection function according to user's requirements.
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注[1]：ZJHR—1000、ZJHR—1010、ZJHR—1100、ZJHR—1110对应旧型号ZJHR。

注[2]：ZJHR—1001、ZJHR—1011、ZJHR—1101、ZJHR—1111对应旧型号ZJHRB。
Note [1]: ZJHR-1000, ZJHR-1010, ZJHR-1100, ZJHR-1110 correspond to the old model ZJHR.

Note [2]: ZJHR-1001, ZJHR-1011, ZJHR-1101 and ZJHR-1111 correspond to the old model ZJHRB.

标准规格 Standard Specifications
系列型号 Serial Model Number
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	产品型号Product model
	产品名称

Product Name
	阀座型式

Seat type
	球芯型式

Ball type
	结构型式

Structual type

	ZJHR—1000
	软密封浮动O型球球阀

Soft sealing floating O-ball valve
	软密封 

Soft sealing
	浮动球

Floating ball
	标准型

Standard type

	ZJHR—1001
	软密封浮动保温型O型球球阀

Soft sealing floating insulation O-ball valve
	软密封 

Soft sealing
	浮动球

Floating ball
	保温型式

Insulation type

	ZJHR—1003
	软密封浮动上装式O型球球阀

Soft sealing floating Top entry O-ball valve
	软密封 

Soft sealing
	浮动球

Floating ball
	上装式

Top entry type

	ZJHR—1010
	软密封固定O型球球阀

Soft sealing fixed O-ball valve
	软密封 

Soft sealing
	固定球

Trunnion mounted ball
	标准型

Standard type

	ZJHR—1011
	软密封固定保温型O型球球阀

Soft sealing fixed insulation O-ball valve
	软密封 

Soft sealing
	固定球

Trunnion mounted ball
	保温型式

Insulation type

	ZJHR—1013
	软密封固定上装式O型球球阀

Soft sealing fixed Top entry O-ball valve
	软密封 

Soft sealing
	固定球

Trunnion mounted ball
	上装式

Top entry type

	ZJHR—1100
	硬密封浮动O型球球阀

Hard sealing floating O-ball valve
	硬密封

Hard sealing
	浮动球

Floating ball
	标准型

Standard type

	ZJHR—1101
	硬密封浮动保温型O型球球阀

Hard sealing floating insulation O-ball valve
	硬密封

Hard sealing
	浮动球

Floating ball
	保温型式

Insulation type

	ZJHR—1103
	硬密封浮动上装式O型球球阀

Hard sealing floating Top entry O-ball valve
	硬密封

Hard sealing
	浮动球

Floating ball
	上装式

Top entry type

	ZJHR—1110
	硬密封固定O型球球阀

Hard sealing fixed O-ball valve
	硬密封

Hard sealing
	固定球

Trunnion mounted ball
	标准型

Standard type

	ZJHR—1111
	硬密封固定保温型O型球球阀

Hard sealing fixed insualtion O-ball valve
	硬密封

Hard sealing
	固定球

Trunnion mounted ball
	保温型式

Insulation type

	ZJHR—1113
	硬密封固定上装式O型球球阀

Hard sealing fixed Top entry O-ball valve
	硬密封

Hard sealing
	固定球

Trunnion mounted ball
	上装式

Top entry type


阀体 Valve body
	形    式 Type  
	直通球型阀 Through-way  globe valve

	公称通径 DN   
	1/8 "(6), 1/4" (8), 3/8 "(10), 1/2" (15), 3/4 "(20), 1" (25), 1 ¼ "(32), 1 ½" (40), 2 "(50), 2 ½" (65), 3 "(80), 4" (100), 5 "(125), 6" (150), 8 "(200), 10" (250), 12 "(300), 14" (350), 16 "(400), 18" (450), 20 "(500), 24" (600),28" (700), 30 "(750), 32" (800), 36 "(900), 40" (1000)

	公称压力PN  
	PN 16, 20, 25, 40, 50, 63, 100, 110, 150, 160, 260, 420

Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500

	连接型式 End connection  
	法兰型 Flange type：FF、RF、MFM、RJ
法兰标准Flange standard：ASME B16.5 ; JIS B2201 ; HG/T 20592 ; HG/T 20615; JB/T 79.1 ; JB/T 79.2 ; GB/T 9112

内螺纹端接Internal thread connection（1/8"-2"） NPT  ASME B1.20.1

卡套管接头端接Tube fitting （DN6-25；1/4"-2"）

	材    料Material  
	见表1 A—D（表规格范围外材料详询技术部）

See Table 1 A-D (For materials outside the scope of the table, please consult the technical department for details)

	温度范围

Temperature range
	-100℃～+550℃（详见表1E, see table 1E）

	法兰距

Face to face dimension
	见表11, see table 11

	填    料Packing 
	聚四氟乙烯填料、石墨填料PTFE, graphite


阀内组件 Valve trims
	阀芯型式 Plug type
	球型阀芯 ball

	流量特性 Flow characteristics
	开关型：ON-OFF

	材    料 Material 
	见表1 See Table 1


执行机构 Actuator

	型号 Model

规格 Specifications
	气动执行机构 Pneumatic actuator

	
	AT
	AW

	供气压力 Air supply
	400～700kPa

	气源接口 

Air connection port
	G1/8″、G1/4″、G3/8″、G1/2″、G3/4″

	行程角度 Stroke angle
	90°

90°

	环境温度

 Ambient Temp.
	标准型 Standard temperature -20～+80℃

高温型 High temperature    -15～+120℃

低温型 Low temperature    -40～+80℃

	附    件 Accessories
	电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

Solenoid valve, Filter regulator (Air set), Lock-up valve, Travel switch, valve position transmitter, Handwheel, etc.


	                                       型号 Model

规格 Specifications
	电动执行机构  Electric actuator

	
	M系列 M series

	输入信号

Input signal 
	4～20mA·DC

	电源电压 
Power voltage
	380V AC/ 50Hz(60Hz可选 available)

	行程角度

Stroke angle
	90°±5°

	环境温度

Ambient Temp.
	-25℃～+70℃


	                 型号 Model
规格 Description
	手动执行机构  Manual actuator

	
	MY

	行程角度 Travel
	90°±5°

	环境温度 Ambient Temp.
	-40℃～+120℃


阀体、阀内零件材料组合及使用温度 
Material combinations of valve body and valve trims and operating temperature

表1A 铸造Floating ball type Table 1A Cast floating ball valve（公称通径 Nominal diameter PN16, 20/Class150 DN15~150 (1/2"~6")、PN25, 40, 50/ Class300 DN15~150 (1/2"~6")、PN63, 100,110/ Class 600 DN15~40 (1/2"~1½")）
·HT：热处理 Heat treating    ·HF：表面硬化处理 Hard face
	阀体材料

Valve body material
	A216-WCB，A217-WC6，A217-WC9
	A351-CF8，A351-CF8M，A351-CF3M

	球芯

Ball
	材质 
Material
	304
	304
	304/316/316L
	304/316/316L

	
	处理 Treatment
	抛光

Polishing
	HF
	抛光

Polishing
	HF

	阀杆 

Valve stem
	材质 
Material
	630、304

（304仅用于不高于PN16或CL150的软密封球阀）

(304 is only used for soft-sealed ball valves not higher than PN16 or CL150)
	630/S20910
	630、S20910、304、316L
（304、316L仅用于不高于PN16或CL150的软密封球阀）

(304 and 316L is only used for soft-sealed ball valves not higher than PN16 or CL150)
	630/S20910

	
	处理 Treatment
	HT
	HT
	HT
	HT

	阀座

Valve seat
	材质 
Material
	聚四氟乙烯+二硫化钼

PTFE + Molybdenum disulfide
	聚四氟乙烯+碳纤维

PTFE + carbon fiber
	304
	聚四氟乙烯+二硫化钼

PTFE + Molybdenum disulfide
	聚四氟乙烯+碳纤维

PTFE + caron fiber
	304/316/316L

	
	处理 Treatment
	—
	—
	HF
	—
	—
	HF

	夹套
（夹套型时）Jacket (for jacket type)
	材质 
Material
	A3
	304

	阀座允许泄漏量

Allowable seat leakage
	Class VI
	Class VI
	ClassV、VI
	Class VI
	Class VI
	Class V、VI

	阀门密封方向

Valve sealing direction
	双向密封 

Two-way sealing
	单向密封

（注：如需双向封，请在订单备注。）

One-way sealing (Note: If two-way sealing is needed, please note when ordering)
	双向密封

Two-way sealing
	单向密封

（注：如需双向密封，请在订单备注。）

One-way sealing (Note: If two-way sealing is needed, please note when ordering)


表 Table 1B 铸造固定球型Cast Trunnion mounted ball valve（公称通径Nominal diameter PN16，20，25，40，50/Class150，Class300 DN200～600 (8"～24")；PN63，100，110/Class600 DN50～600 (2"～24")）

·HT：热处理 Heat treating    ·HF：表面硬化处理 Hard face

	阀体材料 Valve body material
	A216-WCB，A217-WC6，A217-WC9
	A351-CF8，A351-CF8M，A351-CF3M

	球芯 

Ball
	材质

Material
	304
	304
	304/316/316L
	304/316/316L

	
	处理

Treatment
	抛光 Polishing
	HF
	抛光 Polishing
	HF

	阀杆

 Valve stem
	材质

Material
	630、304

（304仅用于不高于PN16或CL150的软密封球阀）

(304 is only used for soft-sealed ball valves not higher than PN16 or CL150)
	630/S20910
	630、S20910、304、316L
（304、316L仅用于不高于PN16或CL150的软密封球阀）

(630, S20910, 304 and 316L is only used for soft-sealed ball valves not higher than PN16 or CL150)
	630/S20910

	
	处理

Treatment
	HT
	HT
	HT
	HT

	阀座

Valve seat
	材质

Material
	聚四氟乙烯+二硫化钼

PTFE + Molybdenum disulfide
	聚四氟乙烯+碳纤维

PTFE + Carbon fiber
	304
	聚四氟乙烯+二硫化钼

PTFE + Molybdenum disulfide
	聚四氟乙烯+碳纤维

PTFE + Carbon fiber 
	304/316/316L

	
	处理

Treatment
	—
	—
	HF
	—
	—
	HF

	夹套
（夹套型时）Jacket (for jacket type)
	材质

Material
	A3
	304

	阀座允许泄漏量

Allowable seat leakage
	Class VI
	Class VI
	ClassV、VI
	Class VI
	Class VI
	Class V、VI

	阀门密封方向

Valve sealing direction
	双向密封 Two-way sealing
	双向密封 Two-way sealing


表Table 1C锻造Floating ball type Forged floating ball valve（公称通径Nominal diameter Class900,1500，2500/ 150,160,260，420  DN25～40 (1"～1½")

·HT：热处理 Heat treating    ·HF：表面硬化处理 Hard face
	阀体材料

Valve body material
	A105,A182-F11, A182-F22
	A182-F304, A182-F316, A182-F316L

	球芯 

Ball 
	材质

Material
	304/F60
	304/316/316L/F60/S20910

	
	处理

Treatment
	HF
	HF

	阀杆

Valve stem
	材质

Material
	630/S20910/Inconel 718
	630/S20910/Inconel 718

	
	处理

Treatment
	HT
	HT

	阀座

Valve seat
	材质

Material
	304/F60
	304/316/316L/F60/S20910

	
	处理

Treatment
	HF
	HF

	阀座允许泄漏量

Allowable seat leakage
	Class V、VI

	阀门密封方向

Valve sealing direction
	单向密封（注：如需双向密封，请在订单备注。）

One-way sealing (Note: If two-way sealing is needed, please note when ordering)


表Table 1D 锻造固定球型 Forged Trunnion mounted ball（公称通径Nominal diameter Class900,1500 /PN150,160,260  DN50～300 (2"～12")；Class2500/PN420 DN50～200 (2"～8")）

·HT：热处理  Heat treating   ·HF：表面硬化处理 Hard face 

	阀体材料 

Valve body material
	A105, A182-F11, A182-F22
	A182-F304, A182-F316, A182-F316L

	球芯

Ball
	材质 Material
	304/F60
	304/316/316L/F60/S20910

	
	处理 Treatment
	HF
	HF

	阀杆 

Valve stem
	材质 Material
	630/S20910/Inconel 718
	630/S20910/Inconel 718

	
	处理 Treatment
	HT
	HT

	阀座 

Valve seat
	材质 Material
	304/F60
	304/316/316L/F60/S20910

	
	处理 Treatment
	HF
	HF

	阀座允许泄漏量

Allowable seat leakage
	Class V、VI

	阀门密封方向

Valve sealing direction
	双向密封 Two-way sealing


备注：表1 A—D规格范围外的阀体、阀内零件材料组合详询技术部。

Note: For the material combination of valve body and valve trims outside the specification range of Table 1 A-D, please consult the technical department for details.

表1E 使用温度范围（公称通径DN15～600（1/2"～40"））

Table 1E Use temperature range (nominal diameter DN15 ~ 600 (1/2 "~ 40")).

	   温度范围Temp./℃
压力 Pre.range
	结构形式

Structure
	-100℃
	-45℃
	200℃
	350℃
	550℃

	Class150-900

PN16-160
	标准型

standard
	——
	-45℃～+350℃
	——

	
	伸长上
阀盖型

Extension

bonnet
	-100℃～-45℃
	-45℃～+350℃
	+350℃～+550℃

	Class1500-2500

PN260-420
	标准型

standard
	——
	-45℃～+200℃
	——


备注：表1 E规格范围外的温度范围详询技术部。

Note: For the temperature range outside the specification range of Table 1 E, please consult the technical department for details.
表Table 2－1阀体材料的使用温度·压力范围 Operating temperature· Pressure range of valve body material                                                                       单位Unit：MPa

	温度 Temperature

.℃
	Class150
	Class 300
	Class 600

	
	LCB
	WCB
	WC6
	CF8
	CF8M
	LCB
	WCB
	WC6
	CF8
	CF8M
	LCB
	WCB
	WC6
	CF8
	CF8M

	-45～38
	1.84
	—
	—
	1.90
	1.90
	4.78
	—
	—
	4.95
	4.95
	9.57
	—
	—
	9.91
	9.92

	-5～38
	1.84
	1.96
	1.99
	1.90
	1.90
	4.78
	5.10
	5.16
	4.95
	4.95
	9.57
	10.2
	10.32
	9.91
	9.92

	50
	1.81
	1.92
	1.92
	1.84
	1.84
	4.72
	5.00
	5.16
	4.77
	4.80
	9.46
	10.1
	10.32
	9.56
	9.62

	100
	1.72
	1.76
	1.76
	1.56
	1.61
	4.51
	4.63
	5.14
	4.08
	4.21
	9.02
	9.27
	10.29
	8.17
	8.43

	150
	1.57
	1.57
	1.57
	1.39
	1.47
	4.40
	4.51
	5.01
	3.62
	3.85
	8.78
	9.04
	10.03
	7.26
	7.69

	200
	1.40
	1.40
	1.40
	1.25
	1.37
	4.26
	4.38
	4.88
	3.27
	3.56
	8.54
	8.75
	9.75
	6.54
	7.12

	250
	1.20
	1.20
	1.20
	1.16
	1.20
	4.05
	4.16
	4.62
	3.04
	3.34
	8.11
	8.33
	9.26
	6.10
	6.67

	300
	1.01
	1.01
	1.01
	1.01
	1.01
	3.76
	3.87
	4.23
	2.91
	3.15
	7.54
	7.74
	8.48
	5.80
	6.32

	350
	0.84
	0.84
	0.84
	0.84
	0.84
	3.59
	3.69
	4.01
	2.81
	3.03
	7.18
	7.38
	8.04
	5.60
	6.07

	375
	
	0.73
	0.73
	0.73
	0.73
	
	3.64
	3.88
	2.77
	2.96
	
	7.28
	7.75
	5.54
	5.93

	400
	
	0.64
	0.64
	0.64
	0.64
	
	3.44
	3.65
	2.74
	2.91
	
	6.89
	7.31
	5.48
	5.81

	425
	
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	
	2.88
	3.44
	2.71
	2.87
	
	5.74
	6.91
	5.42
	5.72

	450
	
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	
	1.99
	3.08
	2.68
	2.81
	
	4.00
	6.17
	5.37
	5.61

	475
	
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	
	1.35
	2.58
	2.65
	2.73
	
	2.70
	5.17
	5.30
	5.46

	500
	
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	
	0.88
	2.02
	2.60
	2.67
	
	1.75
	4.04
	5.20
	5.37

	525
	
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	
	0.51
	1.53
	2.19
	2.57
	
	1.03
	3.07
	4.77
	5.15

	550
	
	—
	
	
	
	
	
	1.20
	2.00
	2.40
	
	
	2.40
	4.00
	4.60

	566
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	1.90
	2.20
	
	
	2.00
	3.80
	4.50


	温度

Temperature
℃
	Class 900
	Class 1500
	Class 2500

	
	LCB
	WCB

A105
	WC6

F11
	WC9

F22
	CF8

F304
	CF8M F316
	LCB
	WCB

A105
	WC6

F11
	WC9

F22
	CF8

F304
	CF8M F316
	LCB
	WCB

A105
	WC6

F11
	WC9

F22
	CF8

F304
	CF8M F316

	-196～38
	—
	—
	—
	—
	14.88
	14.88
	—
	—
	—
	—
	24.79
	24.79
	—
	—
	—
	—
	41.34
	41.34

	-45～38
	14.35
	—
	—
	—
	14.88
	14.88
	23.92
	—
	—
	—
	24.79
	24.79
	39.87
	—
	—
	—
	41.34
	41.34

	-5～38
	14.35
	15.31
	15.50
	15.50
	14.88
	14.88
	23.92
	25.51
	25.84
	25.84
	24.79
	24.79
	39.87
	42.52
	43.07
	43.07
	41.34
	41.34

	50
	14.18
	15.01
	15.33
	15.35
	14.34
	14.43
	23.64
	25.02
	25.55
	25.58
	23.90
	24.04
	39.40
	41.70
	42.59
	42.64
	39.84
	40.07

	100
	13.52
	13.90
	14.62
	14.70
	12.25
	12.65
	22.53
	23.16
	24.36
	24.50
	20.42
	21.09
	37.56
	38.62
	40.61
	40.85
	34.01
	35.14

	150
	13.18
	13.56
	13.90
	13.98
	10.89
	11.54
	21.96
	22.60
	23.18
	23.30
	18.16
	19.24
	36.60
	37.66
	38.61
	38.84
	30.26
	32.07

	200
	12.79
	13.14
	13.63
	13.45
	9.82
	10.69
	21.32
	21.89
	22.73
	22.40
	16.37
	17.83
	35.53
	36.50
	37.88
	37.35
	27.28
	29.71

	250
	12.17
	12.51
	13.33
	13.26
	9.15
	10.02
	20.28
	20.84
	22.22
	22.10
	15.26
	16.68
	33.80
	34.75
	37.03
	36.83
	25.43
	27.80

	300
	11.30
	11.61
	12.72
	12.72
	8.71
	9.49
	18.84
	19.36
	21.20
	21.20
	14.52
	15.80
	31.40
	32.26
	35.33
	35.33
	24.20
	26.34

	350
	10.78
	11.08
	12.06
	12.06
	8.42
	9.12
	17.96
	18.46
	20.11
	20.11
	14.02
	15.20
	29.95
	30.78
	33.51
	33.51
	23.36
	25.36

	375
	
	10.94
	11.63
	11.63
	8.32
	8.91
	
	18.22
	19.38
	19.38
	13.86
	14.84
	
	30.37
	32.32
	32.32
	23.12
	24.74

	400
	
	10.34
	10.98
	10.98
	8.23
	8.72
	
	17.24
	18.28
	18.28
	13.72
	14.55
	
	28.73
	30.47
	30.47
	22.87
	24.25

	425
	
	8.62
	10.53
	10.53
	8.14
	8.59
	
	14.37
	17.54
	17.54
	13.57
	14.32
	
	23.94
	29.23
	29.23
	22.63
	23.87

	450
	
	6.01
	10.13
	10.13
	8.06
	8.42
	
	10.02
	16.89
	16.89
	13.42
	14.03
	
	16.68
	28.16
	28.16
	22.37
	22.79

	475
	
	4.06
	9.50
	9.50
	7.97
	8.20
	
	6.76
	15.82
	15.82
	13.27
	13.67
	
	11.28
	26.36
	26.36
	22.13
	22.34

	500
	
	
	8.33
	8.33
	7.81
	8.05
	
	
	13.89
	13.89
	13.02
	13.40
	
	
	23.15
	23.15
	21.71
	21.47

	525
	
	
	6.08
	6.58
	7.15
	7.73
	
	
	10.12
	10.96
	11.94
	12.89
	
	
	16.88
	18.26
	19.88
	20.79

	550
	
	
	3.83
	4.91
	6.54
	7.49
	
	
	6.38
	8.17
	10.91
	12.48
	
	
	10.63
	13.63
	18.17
	17.85


表Table 2-2  JB/T79 或or HG/T 20592                                      单位Unit：MPa

	温度 Temperature

.℃
	PN16
	PN40
	PN63
	PN100
	温度

Temp.℃
	PN16
	PN40
	PN63
	PN100

	
	ZG230-450
	
	ZG0Cr18Ni9

	-5～200
	1.60
	4.00
	6.30
	10.0
	-45～200
	1.60
	4.00
	6.30
	10.0

	～250
	1.40
	3.50
	5.40
	9.00
	～300
	1.40
	3.50
	5.40
	9.00

	～300
	1.20
	3.00
	4.80
	7.50
	～400
	1.20
	3.00
	4.80
	7.50

	～350
	1.10
	2.60
	4.00
	6.60
	～480
	1.10
	2.60
	4.00
	6.60

	～400
	0.90
	2.30
	3.70
	5.80
	～520
	0.90
	2.30
	3.70
	5.80

	～425
	0.80
	2.00
	3.20
	5.00
	～560
	0.80
	2.00
	3.20
	5.00

	～435
	0.70
	1.80
	2.80
	4.50
	
	
	
	
	

	～445
	0.62
	1.60
	2.50
	4.20
	
	
	
	
	

	～455
	0.57
	1.40
	2.30
	3.60
	
	
	
	
	


图1 阀座使用温度·压力范围 Figure 1 Valve seat operating temperature and pressure range
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图2 填料使用温度·压力范围 Figure 2 Packing operating temperature and pressure range
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图3 垫圈使用温度·压力范围 Figure 3 Gasket operating temperature and pressure range

阀体结构  Valve body structure
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图4.1 铸造硬密封浮动球球阀 Figure 4.1 Cast hard sealing floating ball valve
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图4.2 铸造软密封浮动球球阀 Figure 4.2 Cast soft sealing floating ball valve
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  图5 铸造固定球球阀 Figure 5 Cast Trunnion mounted ball valve
图6锻造固定球球阀 Figure 6 Forged Trunnion mounted ball valve
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图7-1  浮动O型球保温型球阀

Figure 7-1 Floating insulation O-ball valve
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图7-2  固定O型球保温型球阀 Figure 7-2 Fixed insulation O-ball valve

执行机构标准配置及最大允许压差

注：1、表3至表7配置不适用于粘稠性较强的介质，不适用于禁油介质，不适用于PEEK、PPL阀座材质。

表3至表7配置最大允许压差不准超过ASME B16.34标准规定。

表7电动执行机构配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

4、表7电动执行机构标准连接形式为直连式，如要求杠杆式连接形式需在电动执行器型号明确或合同订单上注明。

5、手动执行机构配置及最大允许压差详询技术部。
6、表3至表7规格范围外的机构配置及最大允许压差详询技术部。

Actuator Standard Configuration and Maximum Allowable Pressure Difference

Notes: 1. The configurations in Table 3 to Table 7 are not suitable for viscous media, oil-prohibited media, and PEEK and PPL valve seat materials.

2. The maximum allowable pressure difference of the configurations in Table 3 to Table 7 shall not exceed the ASME B16.34 standard.

3. The configuration of the electric actuator in Table 7 is only used as a reference for the torque required by the valve. For other functional requirements and models, please refer to the M series actuator sample.

4. The standard connection form of the electric actuator in Table 7 is direct connection. If the lever connection form is required, it must be indicated on the model of the electric actuator or on the contract order.

5. Consult the technical department for the configuration of the manual actuator and the maximum allowable pressure difference.

6. For mechanism configuration and maximum allowable pressure difference outside the specification range of Table 3 to Table 7, please consult the technical department for details.

表3-1 PN16,20/Class150软密封  气动双作用执行机构（气开）  气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-1 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式 

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator 
	AT52DR0
	1.96
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT350DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW50D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5


表3-2 PN16,20/Class150软密封 气动双作用执行机构（气关）  气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-2 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to close)  Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT52DD0
	1.96
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DD0
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT350DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW50D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5


表3-3 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动双作用执行机构（气开）  气源压力:400kPa   单位：MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式
Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DR0
	2.0
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0
	5.1
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	5.1
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	5.1
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	5.1
	3.8
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	5.1
	5.1
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	5.1
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	3.0
	0.8
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	2.0
	
	
	
	

	
	AT350DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	3.0
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	4.8
	1.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW50D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5


 Table 3-3 PN25,40,50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to open) Air supply :400kPa unit: MPa

表3-4 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动双作用执行机构（气关）  气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-4 PN25,40,50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to close)  Air supply:400kPa  Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DD0
	2.0
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DD0
	5.1
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	5.1
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	5.1
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	5.1
	3.8
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	5.1
	5.1
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	5.1
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	3.0
	0.8
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	2.0
	
	
	
	

	
	AT350DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	3.0
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	4.8
	1.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW50D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5


表3-5 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动双作用执行机构（气开）  气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-5 PN63,100,110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply :400kPa  Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 

DN

 Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DR0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0
	5.5
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	5.5
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	5.8
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	6.5
	3.8
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AT350DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	3.0
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	4.8
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	

	
	AW50D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.5


表3-6 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动双作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-6 PN63,100,110/ Class 600 Soft sealing   Pneumatic double-acting actuator (Air to open)   Air supply :400kPa  Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DD0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DD0
	5.5
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	5.5
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	5.8
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	6.5
	3.8
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AT350DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	3.0
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	4.8
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	

	
	AW50D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.5


表3-7 PN16,20/Class150软密封   气动单作用执行机构（气开）  气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-7 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to open) Air supply :400kPa unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve   
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SR4
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4
	
	1.96
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AW32SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	
	AW50SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW55SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	AW65SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0


表3-8 PN16,20/Class150软密封   气动单作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-8 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply :400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve     
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SD4
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD4
	
	1.96
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD4
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD4
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AW32SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	
	AW50SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW55SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	AW65SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0


表3-9 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动单作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-9 PN25,40,50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply :400kPa  Unit: MPa 

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve  
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SR4
	3.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4
	5.11
	4.0
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4
	
	5.11
	4.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4
	
	
	5.11
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	
	
	
	5.11
	4.8
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW32SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.8
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0
	
	

	
	AW50SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	AW55SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	1.0
	

	
	AW65SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0


表3-10 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动单作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-10 PN25,40,50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply :400kPa  Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve   
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SD4
	3.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD4
	5.11
	4.0
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD4
	
	5.11
	4.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD4
	
	
	5.11
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	
	
	
	5.11
	4.8
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW32SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.8
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0
	
	

	
	AW50SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	AW55SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	1.0
	

	
	AW65SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0


表3-11 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动单作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-11 PN63,100,110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply :400kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SR4
	3.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4
	6.0
	4.0
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4
	
	5.5
	4.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4
	
	6.5
	5.0
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	
	
	6.5
	6.5
	4.8
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	
	
	
	
	6.5
	6.5
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW32SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.8
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	1.0
	
	

	
	AW50SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	3.5
	
	

	
	AW55SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	1.0
	

	
	AW65SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0


表3-12 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动单作用执行机构（气关）  气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 3-12 PN63,100,110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply :400kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SD4
	3.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD4
	6.0
	4.0
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD4
	
	5.5
	4.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD4
	
	6.5
	5.0
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	
	
	6.5
	6.5
	4.8
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	
	
	
	
	6.5
	6.5
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW32SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.8
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	1.0
	
	

	
	AW50SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	3.5
	
	

	
	AW55SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	1.0
	

	
	AW65SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0


表4-1 PN16,20/Class150软密封  气动双作用执行机构（气开）  气源压力:500kPa    单位：MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve  
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DR0
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT350DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


Table 4-1 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply :500kPa  Unit: MPa

表4-2  PN16,20/Class150软密封   气动双作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa   单位：MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DD0
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DD0
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT350DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


Table 4-2 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply :500kPa  Unit: MPa

表4-3 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动双作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa   单位：MPa        

 Table 4-3 PN25,40,50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply :500kPa  Unit: MPa        

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DR0
	4.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0
	5.11
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	
	5.11
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	5.11
	4.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	
	5.11
	4.20
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	
	3.6
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AT350DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.5
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.5
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	0.8
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-4 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动双作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 4-4 PN25,40,50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to close)  Air supply :500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve   
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DD0
	4.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DD0
	5.11
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	
	5.11
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	5.11
	4.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	
	5.11
	4.20
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	
	3.6
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AT350DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	1.5
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.5
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	0.8
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-5 PN63,100,110/ Class 600软密封  气动双作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 4-5 PN63, 100, 110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DR0
	4.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0
	6.5
	5.2
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	
	5.0
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	5.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	
	5.5
	4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AT350DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.5
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	4.0
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-6 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动双作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 4-6 PN63, 100, 110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa  Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT52DD0
	4.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DD0
	6.5
	5.2
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	
	5.0
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	5.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	
	5.5
	4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	
	6.5
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	AT350DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.5
	
	
	
	

	
	AW27D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	4.0
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.0
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-7 PN16,20/Class150软密封   气动单作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 4-7 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve    
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT63SR5
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR5
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.70
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AW32SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AW40SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW45SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW55SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表4-8 PN16,20/Class150软密封    气动单作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 4-8 PN16,20/Class150 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve  
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT63SD5
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SD5
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD5
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD5
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.70
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AW32SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AW40SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AW45SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW55SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表4-9 PN25,40,50/ Class 300软密封  气动单作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 4-9 PN25, 40, 50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve  
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT63SR5
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5
	
	5.11
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR5
	
	
	4.2
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	
	
	
	4.2
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	
	
	
	
	5.11
	3.3
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.7
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AW32SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	
	AW40SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	

	
	AW45SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	

	
	AW50SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	

	
	AW55SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-10 PN25,40,50/ Class 300软密封   气动单作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa    单位：MPa

Table 4-10 PN25, 40, 50/ Class 300 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply 500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve  
	固定球型 Trunnion mounted ball valve  

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT63SD5
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SD5
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD5
	
	5.11
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD5
	
	
	4.2
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	
	
	
	4.2
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	
	
	
	
	5.11
	3.3
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.7
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AW32SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	
	AW40SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	

	
	AW45SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	

	
	AW50SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	

	
	AW55SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-11 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动单作用执行机构（气开）    气源压力:500kPa    单位：MPa

Table 4-11 PN63, 100, 110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SR5
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5
	6.5
	5.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR5
	
	6.5
	4.2
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	
	
	6.5
	4.2
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	
	
	
	6.5
	5.0
	3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	
	
	
	
	6.5
	6.5
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AW32SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	
	AW40SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	

	
	AW45SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	

	
	AW50SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	

	
	AW55SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表4-12 PN63,100,110/ Class 600软密封   气动单作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa    单位：MPa

Table 4-12 PN63, 100, 110/ Class 600 Soft sealing  Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	执 行 机 构 Actuator
	AT75SD5
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD5
	6.5
	5.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD5
	
	6.5
	4.2
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	
	
	6.5
	4.2
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	
	
	
	6.5
	5.0
	3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	
	
	
	
	6.5
	6.5
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AW32SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	
	AW40SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	

	
	AW45SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	

	
	AW50SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	

	
	AW55SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	1.5
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0


表5－1A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 5-1A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DR0
	1.96
	1.96
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	1.96
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表5－2A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa   单位：MPa

Table 5-2A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply；400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DD0
	1.96
	1.96
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	1.96
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表5－3A  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气开） 气源压力:400kPa  单位：MPa

Table 5-3A PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing  ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DR0
	3.5
	3.5
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	4.5
	4.5
	4.5
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	5.0
	5.0
	5.0
	4.0
	2.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	5.0
	3.5
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	5.0
	4.0
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	5.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.2
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.8
	1.0
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	1.5
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.5

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表5－4A  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气关）  气源压力:400kPa    单位：MPa

Table 5-4A PN25,40,50/ Class 300 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DD0
	3.5
	3.5
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	4.5
	4.5
	4.5
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	5.0
	5.0
	5.0
	4.0
	2.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	5.0
	3.5
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	5.0
	4.0
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	5.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.2
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.8
	1.0
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	1.5
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.5
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.5

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表5－1B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa   单位：MPa
Table 5-1B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DR0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	1.96
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	1.96
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	1.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8


表5－2B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa   单位：MPa
Table 5-2B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply；400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DD0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	1.96
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	1.96
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	1.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8


表5－3B  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气开） 气源压力:400kPa  单位：MPa

Table 5-3B PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing  ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DR0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	2.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	5.0
	2.0
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	4.5
	2.5
	2.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	5.0
	4.5
	3.5
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	5.0
	5.0
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	0.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	5.0
	2.2
	0.8
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	4.5
	1.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	5.0
	2.5
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.4
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	3.2
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	2.8
	1.5
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.8
	2.4
	1.0
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	3.1
	2.5
	0.8
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	3.5
	2.0
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	3.0
	0.8

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.8


表5－4B  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气关） 气源压力:400kPa  单位：MPa

Table 5-4B PN25,40,50/ Class 300 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DD0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	2.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	5.0
	2.0
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	4.5
	2.5
	2.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	5.0
	4.5
	3.5
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	5.0
	5.0
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	0.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	5.0
	2.2
	0.8
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	3.5
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	4.5
	1.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	5.0
	2.5
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.4
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	3.2
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	`5.11
	2.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	2.8
	1.5
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.8
	2.4
	1.0
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	3.1
	2.5
	0.8
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	3.5
	2.0
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	3.0
	0.8

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.8


表5－5  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动双作用执行机构（气开） 气源压力:400kPa 单位：MPa

Table 5-5 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT92DR0
	4.0
	4.0
	4.0
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	7.0
	7.0
	7.0
	5.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	10.2
	10.2
	10.2
	9.0
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	10.2
	8.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	10.2
	8.0
	4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	10.2
	9.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.0
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	5.0
	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	3.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.2
	
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	5.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	2.8
	
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.8
	
	
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	3.1
	
	
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.5
	3.5
	
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	4.0
	3.0
	

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	6.0
	4.0
	1.8

	
	AW70D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.5
	2.5

	
	AW75D007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5


表5－6  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动双作用执行机构（气关） 气源压力:400kPa 单位：MPa

Table 5-6 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT92DD0
	4.0
	4.0
	4.0
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	7.0
	7.0
	7.0
	5.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	10.2
	10.2
	10.2
	9.0
	6.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	10.2
	8.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	10.2
	8.0
	4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	10.2
	9.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.0
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	5.0
	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	3.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.2
	
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	5.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	2.8
	
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.8
	
	
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	3.1
	
	
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	4.5
	3.5
	
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	4.0
	3.0
	

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	6.0
	4.0
	1.8

	
	AW70D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.5
	2.5

	
	AW75D007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5


表5－7 硬密封锻制球阀  气动双作用执行机构 （气开）                 气源压力:400kPa    单位：MPa

Table 5-7 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic double-acting actuator (air to open) Air source pressure: 400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT105DRO
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DRO
	11
	11
	11
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DRO
	
	
	
	15
	11
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DRO
	
	
	
	
	15
	13
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DRO
	
	
	
	
	
	
	14
	9
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DRO
	
	
	
	
	
	
	
	11
	7
	
	
	
	
	

	
	AT240DRO
	
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	7
	
	
	
	

	
	AT270DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	

	
	AT300DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7.5
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	9
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	8
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	8

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125DRO
	11
	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DRO
	21
	21
	21
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DRO
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DRO
	
	
	
	
	25.5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DRO
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DRO
	
	
	
	
	
	
	25.5
	16
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DRO
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	AT350DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	15
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	13
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	14
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	12

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT160DRO
	35
	35
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DRO
	
	
	
	42
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DRO
	
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DRO
	
	
	
	
	
	42
	35
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DRO
	
	
	
	
	
	
	42
	37
	
	
	
	
	

	
	AT300DRO
	
	
	
	
	
	
	
	42
	31
	
	
	
	

	
	AT350DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	30
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	


表5－8 硬密封锻制球阀  气动双作用执行机构 （气关）                 气源压力:400kPa    单位：MPa

Table 5-8 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply 400kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT105DDO
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DDO
	11
	11
	11
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DDO
	
	
	
	15
	11
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DDO
	
	
	
	
	15
	13
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DDO
	
	
	
	
	
	
	14
	9
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DDO
	
	
	
	
	
	
	
	11
	7
	
	
	
	
	

	
	AT240DDO
	
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	7
	
	
	
	

	
	AT270DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	

	
	AT300DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7.5
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	9
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	8
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	8

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125DDO
	11
	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DDO
	21
	21
	21
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DDO
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DDO
	
	
	
	
	25.5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DDO
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DDO
	
	
	
	
	
	
	25.5
	16
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DDO
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	AT350DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	15
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	13
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	14
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	12

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT160DDO
	35
	35
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DDO
	
	
	
	42
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DDO
	
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DDO
	
	
	
	
	
	42
	35
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DDO
	
	
	
	
	
	
	42
	37
	
	
	
	
	

	
	AT300DDO
	
	
	
	
	
	
	
	42
	31
	
	
	
	

	
	AT350DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	30
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	


表5－9A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa     单位：MPa

Table 5-9A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SR4
	1.96
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96

	
	AW24SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW27SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表5－10A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa     单位：MPa

Table 5-10A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SD4
	1.96
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD4
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD4
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD4
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96

	
	AW24SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW27SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表5－11A  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气开） 气源压力:400kPa  单位：MPa

Table 5-11A PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve  Pneumatic single-acting actuator (Air to open) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SR4
	2.0
	2.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4
	3.5
	3.5
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4
	5.0
	5.0
	5.0
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4
	
	
	
	4.0
	2.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	
	
	
	5.0
	3.5
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	
	
	
	
	5.0
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0

	
	AW24SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW27SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表5－12A PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气关） 气源压力:400kPa 单位：MPa

Table 5-12A PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SD4
	2.0
	2.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD4
	3.5
	3.5
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD4
	5.0
	5.0
	5.0
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD4
	
	
	
	4.0
	2.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	
	
	
	5.0
	3.5
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	
	
	
	
	5.0
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.5
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0

	
	AW24SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW27SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表5－9B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa     单位：MPa

Table 5-9B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT105SR4
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	1.96
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	1.96
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SR41
	
	
	
	
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SR41
	
	
	
	
	1.5
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR41
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR42
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR43
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW50SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW60SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	

	
	AW65SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AW70SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW70SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	AW75SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW80SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0


表5－10B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa     单位：MPa

Table 5-10B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT105SD4
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	1.96
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	1.96
	1.96
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SD41
	
	
	
	
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SD41
	
	
	
	
	1.5
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD41
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD42
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD43
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW50SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW60SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	

	
	AW65SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AW70SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW70SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	AW75SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW80SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0


表5－11B  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气开）  气源压力:400kPa 单位：MPa

Table 5-11B PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve  Pneumatic single-acting actuator (Air to open) Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT105SR4
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4
	2.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	5.0
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	3.0
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	5.0
	3.0
	2.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	4.5
	3.5
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	5.0
	5.0
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT350SR4
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SR41
	
	
	
	
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SR41
	
	
	
	
	1.5
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR41
	
	
	
	
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR42
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SR42
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR43
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW50SR44
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW55SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.3
	
	
	
	

	
	AW60SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	AW65SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	2.0
	1.0
	
	

	
	AW70SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.8
	2.0
	
	

	
	AW70SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.8
	3.0
	1.0
	

	
	AW75SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	2.0
	

	
	AW80SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.2
	1.0


表5－12B PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气关） 气源压力:400kPa 单位：MPa

Table 5-12B PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT105SD4
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD4
	2.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	5.0
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	3.0
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	5.0
	3.0
	2.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	4.5
	3.5
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	5.0
	5.0
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT350SD4
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SD41
	
	
	
	
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SD41
	
	
	
	
	1.5
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD41
	
	
	
	
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD42
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SD42
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD43
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW50SD44
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	1.0
	
	
	
	

	
	AW55SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	1.3
	
	
	
	

	
	AW60SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	AW65SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	2.0
	1.0
	
	

	
	AW70SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.8
	2.0
	
	

	
	AW70SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.8
	3.0
	1.0
	

	
	AW75SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	2.0
	

	
	AW80SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.2
	1.0


表5－13  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动单作用执行机构（气开）   气源压力:400kPa  单位：MPa

Table 5-13 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125SR4
	5.0
	5.0
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4
	8.0
	8.0
	8.0
	6.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4
	
	
	
	8.5
	6.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4
	
	
	
	
	10.2
	9.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4
	
	
	
	
	
	
	7.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR4
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW50SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW55SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.3
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AW60SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	

	
	AW65SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	

	
	AW70SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	4.0
	2.8
	
	
	

	
	AW70SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.8
	3.0
	
	

	
	AW75SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.0
	4.0
	
	

	
	AW80SR46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.2
	1.0


表5－14  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动单作用执行机构（气关）   气源压力:400kPa  单位：MPa

Table 5-14 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 400kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125SD4
	5.0
	5.0
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD4
	8.0
	8.0
	8.0
	6.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD4
	
	
	
	8.5
	6.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD4
	
	
	
	
	10.2
	9.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD4
	
	
	
	
	
	
	7.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD4
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD4
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW50SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW55SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.3
	3.0
	
	
	
	
	

	
	AW60SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	
	
	
	
	

	
	AW65SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	

	
	AW70SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	4.0
	2.8
	
	
	

	
	AW70SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	3.8
	3.0
	
	

	
	AW75SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.0
	4.0
	
	

	
	AW80SD46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.2
	1.0


表5－15 硬密封锻制球阀   气动单作用执行机构（气开）             气源压力:400kPa      单位：MPa

Table 5-15 Hard sealing forged ball valve  Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 A

C
T
U
A
T
or
	AT140SR5
	8.0
	8.0
	8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	13
	13
	13
	8.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	15
	12
	7.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	12.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8.5
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	12
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	7.5
	
	

	
	AW55SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	7
	

	
	AW70SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT160SR5
	13
	13
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	21
	21
	21
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	25.5
	16.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	22
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	24
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	23
	15
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	15
	
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	

	
	AW55SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	11
	
	

	
	AW70SR45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 A

C
T
U
A
T
or
	AT190SR5
	21
	21
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	32
	32
	32
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	42
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	34
	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	31
	22
	
	
	
	
	
	

	
	AT350SR5
	
	
	
	
	
	
	31
	19
	
	
	
	
	

	
	AW32SR42
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43
	
	
	
	
	
	
	
	36
	24
	
	
	
	

	
	AW45SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	22
	
	
	

	
	AW55SR44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	18
	11
	


表5－16 硬密封锻制球阀   气动单作用执行机构（气关）             气源压力:400kPa      单位：MPa

Table 5-16 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply: 400kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT140SD5
	8.0
	8.0
	8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	13
	13
	13
	8.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	15
	12
	7.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	12.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8.5
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	12
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	7.5
	
	

	
	AW55SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	7
	

	
	AW70SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT160SD5
	13
	13
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	21
	21
	21
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	25.5
	16.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	22
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	24
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	23
	15
	
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	15
	
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	

	
	AW55SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	11
	
	

	
	AW70SD45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT190SD5
	21
	21
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	32
	32
	32
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	42
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	34
	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	31
	22
	
	
	
	
	
	

	
	AT350SD5
	
	
	
	
	
	
	31
	19
	
	
	
	
	

	
	AW32SD42
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	

	
	AW40SD43
	
	
	
	
	
	
	
	36
	24
	
	
	
	

	
	AW45SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	22
	
	
	

	
	AW55SD44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	18
	11
	


表6－1A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 6-1A PN16,20/Class150 hard-sealed ball valve Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DR0
	1.96
	1.96
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－2A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 6-2A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DD0
	1.96
	1.96
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－3A  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气开）  气源压力:500kPa    单位：MPa
Table 6-3A PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open) Air supply: 500kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DR0
	4.5
	4.5
	4.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0
	5.0
	5.0
	5.0
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0
	
	
	
	5.0
	2.5
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	
	
	
	4.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	
	
	
	5.0
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.5
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表6－4A  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气关）  气源压力:500kPa    单位：MPa
Table 6-4A PN25,40,50/ Class 300  Hard sealing ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT63DD0
	4.5
	4.5
	4.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DD0
	5.0
	5.0
	5.0
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DD0
	
	
	
	5.0
	2.5
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	
	
	
	4.0
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	
	
	
	5.0
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.5
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表6－1B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 6-1B PN16,20/Class150 hard-sealed ball valve Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DR0
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	1.96
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	1.96
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	1.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.2
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.6
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－2B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动双作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa   单位：MPa

Table 6-2B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DD0
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	1.96
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	1.96
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	
	
	1.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW32D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	0.8
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.2
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.6
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－3B  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气开）  气源压力:500kPa    单位：MPa
Table 6-3B PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve  Pneumatic double-acting actuator (Air to open) Air supply: 500kPa  Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DR0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	5.0
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	3.0
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	5.0
	3.5
	2.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	5.0
	4.5
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	5.0
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	4.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	5.0
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	4.8
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	4.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	5.0
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	0.8
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.8
	1.2
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.8
	2.4
	1.6
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	3.0
	2.0
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	3.0
	1.0

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0


表6－4B  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动双作用执行机构 （气关）  气源压力:500kPa    单位：MPa
Table 6-4B PN25,40,50/ Class 300  Hard sealing ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT83DD0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	5.0
	1.5
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	3.0
	1.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	5.0
	3.5
	2.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	5.0
	4.5
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	5.0
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	4.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	5.0
	4.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	4.8
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW18D001
	
	
	
	
	4.0
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	
	
	
	
	5.0
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	4.0
	1.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	1.0
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	0.8
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.8
	1.2
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.8
	2.4
	1.6
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	3.0
	2.0
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	3.0
	1.0

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0


表6－5  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动双作用执行机构（气开） 气源压力:500kPa 单位：MPa

Table 6-5 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to open) Air supply: 500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT83DR0
	3.0
	3.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0
	6.5
	6.5
	6.5
	4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0
	9.0
	9.0
	9.0
	7.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0
	
	
	
	10.2
	8.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0
	
	
	
	
	
	10.2
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	8.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	4.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	3.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	4.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	3.5
	
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	5.0
	3.5
	
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	4.0
	
	
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	4.5
	
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.5
	4.0
	

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.5
	2.5

	
	AW70D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	4.0

	
	AW75D007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0


表6－6  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动双作用执行机构（气关） 气源压力:500kPa 单位：MPa

Table 6-6 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT83DD0
	3.0
	3.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DD0
	6.5
	6.5
	6.5
	4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DD0
	9.0
	9.0
	9.0
	7.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DD0
	
	
	
	10.2
	8.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DD0
	
	
	
	
	
	10.2
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DD0
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DD0
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	8.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.5
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DD0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	4.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24D002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	3.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5
	4.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW35D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.8
	
	
	
	
	
	

	
	AW40D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AW45D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	3.5
	
	
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	5.0
	3.5
	
	
	

	
	AW55D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	4.0
	
	
	

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	4.5
	
	

	
	AW65D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.5
	4.0
	

	
	AW65D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.5
	2.5

	
	AW70D006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	4.0

	
	AW75D007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0


表6－7硬密封锻制球阀  气动双作用执行机构 （气开）                 气源压力:500kPa    单位：MPa

Table 6-7 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to open)  Air supply 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼""

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT105DRO
	9
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DRO
	15
	15
	15
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DRO
	
	
	
	15
	14
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DRO
	
	
	
	
	
	15
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DRO
	
	
	
	
	
	
	15
	11
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DRO
	
	
	
	
	
	
	
	14
	9
	
	
	
	
	

	
	AT240DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	8
	
	
	
	

	
	AT270DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7
	
	
	

	
	AT300DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼""

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125DRO
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DRO
	25.5
	25.5
	25.5
	23
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DRO
	
	
	
	25.5
	22
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DRO
	
	
	
	
	
	25.5
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DRO
	
	
	
	
	
	
	22
	14
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DRO
	
	
	
	
	
	
	
	20
	12
	
	
	
	
	

	
	AT270DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	AT300DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	

	
	AT350DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	12
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	15
	8

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	12

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT140DRO
	28
	28
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DRO
	42
	42
	42
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DRO
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DRO
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DRO
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DRO
	
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	

	
	AT300DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	
	AT350DRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	


表6－8硬密封锻制球阀  气动双作用执行机构 （气关）                 气源压力:500kPa    单位：MPa

Table 6-8 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic double-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼""

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT105DDO
	9
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DDO
	15
	15
	15
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DDO
	
	
	
	15
	14
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DDO
	
	
	
	
	
	15
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DDO
	
	
	
	
	
	
	15
	11
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DDO
	
	
	
	
	
	
	
	14
	9
	
	
	
	
	

	
	AT240DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	8
	
	
	
	

	
	AT270DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7
	
	
	

	
	AT300DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125DDO
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DDO
	25.5
	25.5
	25.5
	23
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DDO
	
	
	
	25.5
	22
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DDO
	
	
	
	
	
	25.5
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DDO
	
	
	
	
	
	
	22
	14
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DDO
	
	
	
	
	
	
	
	20
	12
	
	
	
	
	

	
	AT270DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	AT300DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	

	
	AT350DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	

	
	AW30D003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	12
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	15
	8

	
	AW60D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	12

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT140DDO
	28
	28
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DDO
	42
	42
	42
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DDO
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DDO
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240DDO
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DDO
	
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	

	
	AT300DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	
	AT350DDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	
	

	
	AW35D004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	

	
	AW50D005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	


表6－9A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa     单位：MPa

Table 6-9A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SR5
	1.96
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR5
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96

	
	AW24SR51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW24SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－10A  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa     单位：MPa

Table 6-10A PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SD5
	1.96
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD5
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD5
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96

	
	AW24SD51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW24SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－11A PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气开） 气源压力:500kPa 单位：MPa

Table 6-11A PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SR5
	2.5
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5
	4.5
	4.5
	4.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR5
	5.0
	5.0
	5.0
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	
	
	
	5.0
	3.0
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	
	
	
	
	4.5
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	
	
	
	
	5.0
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	
	
	
	
	2.8
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0

	
	AW27SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表6－12A  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气关）  气源压力:500kPa  单位：MPa

Table 6-12A PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"
(15)
	3/4"
(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT75SD5
	2.5
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SD5
	4.5
	4.5
	4.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SD5
	5.0
	5.0
	5.0
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	
	
	
	5.0
	3.0
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	
	
	
	
	4.5
	3.5
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	
	
	
	
	5.0
	5.0
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	
	
	
	
	2.8
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0

	
	AW27SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11


表6－9B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa     单位：MPa

Table 6-9B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT92SR5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	
	1.96
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	1.96
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	1.96
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SR41
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SR51
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR51
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SR52
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR52
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW45SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW55SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.2
	
	
	

	
	AW60SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW70SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	

	
	AW70SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW75SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW85SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－10B  PN16,20/Class150硬密封球阀 气动单作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa     单位：MPa

Table 6-10B PN16,20/Class150 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN16,20/Class150

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT92SD5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	
	1.96
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	1.96
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	1.96
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SD41
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SD51
	
	
	
	
	1.96
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD51
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SD52
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD52
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	

	
	AW45SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	
	
	

	
	AW55SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.2
	
	
	

	
	AW60SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.0
	
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	
	AW70SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	

	
	AW70SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	AW75SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	AW85SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表6－11B PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气开） 气源压力:500kPa 单位：MPa

Table 6-11B PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT92SR5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	5.0
	2.5
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	4.0
	2.0
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	5.0
	4.0
	3.0
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	5.0
	4.5
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	5.0
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT350SR5
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SR41
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SR51
	
	
	
	
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR51
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SR52
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SR52
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR52
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	3.6
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR54
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AW55SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AW60SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	2.0
	
	
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.5
	2.0
	
	

	
	AW70SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.8
	3.0
	
	

	
	AW70SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	2.4
	

	
	AW75SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.2
	1.0

	
	AW85SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0


表6－12B  PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 气动单作用执行机构 （气关）  气源压力:500kPa  单位：MPa

Table 6-12B PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN25,40,50/Class300

	阀 型 式

Valve type
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 

Actuator 
	AT92SD5
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SD5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	3.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	5.0
	2.5
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	4.0
	2.0
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	5.0
	4.0
	3.0
	1.0
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	5.0
	4.5
	2.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	5.0
	3.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT350SD5
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW18SD41
	
	
	
	
	1.5
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW22SD51
	
	
	
	
	2.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD51
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW24SD52
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW27SD52
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	5.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD52
	
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	3.6
	2.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD54
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0
	
	
	
	
	

	
	AW55SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.0
	
	
	
	

	
	AW60SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.0
	2.0
	
	
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	2.5
	2.0
	
	

	
	AW70SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.8
	3.0
	
	

	
	AW70SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.0
	2.4
	

	
	AW75SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.2
	1.0

	
	AW85SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.0


表6－13  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动单作用执行机构（气开）   气源压力:500kPa  单位：MPa

Table 6-13 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)  Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT105SR5
	2.5
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5
	6.0
	6.0
	6.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	10.2
	10.2
	10.2
	8.0
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	
	
	
	10.2
	10.2
	7.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	
	
	10.2
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW55SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	4.0
	
	
	
	
	

	
	AW60SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	

	
	AW70SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	5.5
	3.8
	
	
	

	
	AW70SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.0
	4.0
	
	

	
	AW75SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	5.0
	3.2
	

	
	AW85SR56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.8
	5.0
	2.0


表6－14  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 气动单作用执行机构（气关）   气源压力:500kPa  单位：MPa

Table 6-14 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	PN63,100,110/Class600

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)
	24"

(600)

	执 行 机 构 Actuator
	AT105SD5
	2.5
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SD5
	6.0
	6.0
	6.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	10.2
	10.2
	10.2
	8.0
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	
	
	
	10.2
	10.2
	7.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	 
	
	10.2
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW32SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	3.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	AW45SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	
	
	
	
	
	

	
	AW55SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	4.0
	
	
	
	
	

	
	AW60SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	3.0
	
	
	
	

	
	AW70SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.0
	5.5
	3.8
	
	
	

	
	AW70SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	5.0
	4.0
	
	

	
	AW75SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.0
	5.0
	3.2
	

	
	AW85SD56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.8
	5.0
	2.0


表6－15 硬密封锻制球阀   气动单作用执行机构（气开）             气源压力:500kPa      单位：MPa

Table 6-15 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to open)   Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"
(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125SR5
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5
	11
	11
	11
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5
	15
	15
	15
	14
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	
	
	
	
	14
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	
	13
	8.5
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	12
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	7.5
	
	

	
	AW50SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	7
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT160SR5
	15
	15
	15
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	
	
	
	
	20
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	
	
	17
	11
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	23
	15
	
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	15
	
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	

	
	AW50SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	11
	
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT190SR5
	28
	28
	28
	25.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5
	40
	40
	40
	36
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5
	
	
	
	42
	30
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5
	
	
	
	
	42
	30
	21
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SR5
	
	
	
	
	
	38
	29
	17
	
	
	
	
	

	
	AT350SR5
	
	
	
	
	
	
	42
	26
	
	
	
	
	

	
	AW30SR52
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	

	
	AW35SR53
	
	
	
	
	
	
	
	36
	24
	
	
	
	

	
	AW45SR53
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	22
	
	
	

	
	AW50SR54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	18
	11
	

	
	AW65SR55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	


表6－16 硬密封锻制球阀   气动单作用执行机构（气关）             气源压力:500kPa      单位：MPa

Table 6-16 Hard sealing forged ball valve   Pneumatic single-acting actuator (Air to close) Air supply: 500kPa Unit: MPa

	阀体等级 

Body class
	Class900/PN150,160

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	
	

	阀体等级 

Body class
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"
(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT125SD5
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SD5
	11
	11
	11
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SD5
	15
	15
	15
	14
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	
	
	
	
	14
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	
	13
	8.5
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	12
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	7.5
	
	

	
	AW50SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	7
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class1500/PN260

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	执 行 机 构 Actuator
	AT160SD5
	15
	15
	15
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SD5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	
	
	
	
	20
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	
	
	17
	11
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	23
	15
	
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	15
	
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	15
	
	
	

	
	AW50SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	11
	
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	7

	阀体等级 

Body class
	Class2500/PN420

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"
(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"
(80)
	4"
(100)
	5"
(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	

	执 行 机 构 Actuator
	AT190SD5
	28
	28
	28
	25.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SD5
	40
	40
	40
	36
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SD5
	
	
	
	42
	30
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SD5
	
	
	
	
	42
	30
	21
	
	
	
	
	
	

	
	AT300SD5
	
	
	
	
	
	38
	29
	17
	
	
	
	
	

	
	AT350SD5
	
	
	
	
	
	
	42
	26
	
	
	
	
	

	
	AW30SD52
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	

	
	AW35SD53
	
	
	
	
	
	
	
	36
	24
	
	
	
	

	
	AW45SD53
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	22
	
	
	

	
	AW50SD54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	18
	11
	

	
	AW65SD55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	


表7-1 PN16,20/Class150软密封球阀  电动执行机构                                       单位：MPa                                      

Table 7-1 PN16,20/Class150 Soft sealing ball valve   Electric actuator    Unit: MPa
	阀体等级 

Body class
	PN16,20/ Class150

	阀 型 式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	M0311
	1.96
	1.96
	1.96
	1.96
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0321
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0330
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	

	M8330+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96

	M8510+A8005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	M8530+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.96
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	

	M8530+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表7-2  PN25,40,50/ Class 300软密封球阀  电动执行机构                                  单位：MPa                                    

Table 7-2 PN25, 40, 50/ Class 300 Soft sealing ball valve   Electric actuator     Unit: MPa

	                                                                              阀体等级
	PN25,40,50/Class300

	阀形式

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve 
	固定球型 Trunnion mounted ball valve 

	公称通径

DN
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	M0311
	5.11
	5.11
	5.11
	5.11
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0321
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0330
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8005
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	2.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	2.00
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00
	
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	2.00
	
	

	M8330+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	

	M8330+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00
	

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00

	M8340+A8160 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00

	M8510+A8005
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	2.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	

	M8530+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	

	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	

	M8530+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00


表7-3  PN63,100,110/ Class 600软密封球阀  电动执行机构                                单位：MPa              

Table 7-3 PN63, 100, 110/ Class 600 Soft sealing ball valve    Electric actuator   Unit: MPa

	阀体等级 Body Class
	PN63,100,110/Class600

	阀形式 

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	M0311
	6.40
	6.40
	6.40
	6.40
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0321
	
	
	
	
	6.40
	6.40
	4.50
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0330
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	4.50
	2.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	2.00
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	6.40
	5.11
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00
	
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	6.40
	5.11
	
	
	

	M8330+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	5.11
	
	

	M8340+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	

	M8330+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00
	

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	2.00

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	2.00

	M8510+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	2.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	2.00
	
	
	
	
	

	M8530+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	5.11
	2.00
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	2.00
	
	
	

	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	2.00
	
	

	M8530+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	5.11
	2.00
	

	M8530+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.40
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00


表7-4  PN16,20/ Class 150硬密封球阀 电动执行机构                                   单位：MPa                                       

Table 7-4 PN16,20/ Class 150 Hard sealing ball valve   Electric actuator    Unit: MPa

	阀体等级 Body Class Class
	PN16,20/ Class150

	阀形式 

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve 
	固定球型 Trunnion mounted ball valve 

	公称通径 DN
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	M0311
	1.96
	1.96
	1.96
	1.96
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0321
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0330
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	M8330+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	M8330+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	

	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	
	

	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	
	
	
	

	M8530+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1.96
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	

	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96


表7-5 PN25,40,50/ Class 300硬密封球阀 电动执行机构                                  单位：MPa                                 

Table 7-5 PN25, 40, 50/ Class 300 Hard sealing ball valve   Electric actuator Unit: MPa

	阀体等级 Body Class
	PN25,40,50/Class300

	阀形式 

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve 
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	M0311
	5.11
	5.11
	5.11
	3.00
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0321
	
	
	
	5.11
	5.11
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0330
	
	
	
	
	
	5.11
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8005
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	3.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	2.00
	
	
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.00
	
	
	
	
	

	M8340+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	

	M8430+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	2.00
	
	
	

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	4.00
	
	

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.00
	
	

	M8350+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.00
	2.00

	M8510+A8005
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8010
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.00
	
	
	
	
	

	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	2.00
	
	
	
	

	M8530+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	
	
	

	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.00
	
	2.00

	M8550+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.11
	4.00
	


表7-6  PN63,100,110/ Class 600硬密封球阀 电动执行机构                                  单位：MPa                                 

Table 7-6 PN63, 100, 110/ Class 600 Hard sealing ball valve   Electric actuator   Unit: MPa

	阀体等级 Body Class
	PN63,100,110/Class600

	阀形式 

Valve type
	浮动球型 Floating ball valve
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)
	14"

(350)
	16"

(400)
	18"

(450)
	20"

(500)

	M0311
	
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0321
	10.2
	
	6.00
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0330
	
	10.2
	10.2
	7.00
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	10.2
	10.2
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8005
	
	
	
	
	6.00
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	10.2
	9.00
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8020
	
	
	
	
	
	10.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.00
	3.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	5.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.00
	4.00
	
	
	
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	8.00
	4.00
	
	
	
	
	

	M8340+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.00
	
	
	
	
	

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	
	
	
	
	

	M8330+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	
	
	
	

	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	5.00
	3.00
	
	

	M8350+A8400 

（35000Nm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.00
	5.00
	4.00

	M8510+A8010
	
	
	
	
	10.2
	8.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	10.2
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	5.00
	
	
	
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.00
	4.00
	
	
	
	
	

	M8540+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.00
	
	
	
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.00
	
	
	
	

	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	6.00
	4.00
	
	

	M8550+A8400 

（35000Nm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2
	7.00
	5.00
	4.00


表7-7   Class900/PN150,160硬密封锻制球阀  电动执行机构                            单位：MPa

Table 7-7 Class900/PN150,160 Hard sealing forged ball valve   Electric actuator   Unit: MPa
	阀体等级 
	Class900/PN150,160

	阀形式
	浮动球型 Floating ball valve 
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径

Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	M0330
	15
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	
	
	
	
	15
	15
	10
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8005
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	
	15
	15
	9
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	15
	11
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	11
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	8
	
	
	

	M8340+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	M8350+A8400 

（35000Nm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	M8510+A8010
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	

	M8540+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	

	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	M8550+A8400 

（35000Nm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15


表7-8 Class1500/PN260硬密封锻制球阀  电动执行机构                                 单位：MPa

Table 7-8 Class1500/PN260 Hard sealing forged ball valve     Electric Actuator     Unit: MPa
	阀体等级 Body class
	Class1500/PN260

	阀形式 Valve type
	浮动球型 Floating ball valve 
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN

Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)
	10"

(250)
	12"

(300)

	M0330
	18
	18
	18
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	
	
	
	
	25.5
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8020
	
	
	
	
	
	25.5
	20
	
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	
	
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	14
	
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	23
	14
	
	
	

	M8340+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	11
	
	

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	20
	12
	

	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	17
	

	M8350+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	11

	M8350+A8400

(35000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	16

	M8350+A8400

(45000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	M8350+A8400

(65000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5

	M8510+A8010
	
	
	
	
	25.5
	19
	
	
	
	
	
	
	
	 

	M8510+A8020
	
	
	
	
	
	25.5
	18
	
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	
	
	25.5
	16
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	16
	
	
	
	
	

	M8530+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	13
	
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	21
	13
	
	
	

	M8530+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	

	M8540+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	
	
	
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	20
	
	

	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	17
	

	M8550+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	11

	M8550+A8400

(35000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5
	16

	M8550+A8400

(45000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	M8550+A8400

(65000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5


表7-9  Class2500/PN420硬密封锻制球阀  电动执行机构                                单位：MPa

Table 7-9 Class2500/PN420 Hard sealing forged ball valve   Electric actuator    Unit: MPa
	阀体等级 Body class
	Class2500/PN420

	阀形式 Valve type
	浮动球型 Floating ball valve 
	固定球型 Trunnion mounted ball valve

	公称通径 DN

Inch (mm)
	1/2"

(15)
	3/4"

(20)
	1"

(25)
	1¼"

(32)
	1½"

(40)
	2"

(50)
	2½"

(65)
	3"

(80)
	4"

(100)
	5"

(125)
	6"

(150)
	8"

(200)

	M0360
	18
	18
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M0360
	38
	38
	38
	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8010
	42
	42
	42
	42
	30
	
	
	
	
	
	
	

	M8310+A8020
	
	
	
	
	40
	28
	20
	
	
	
	
	

	M8320+A8020
	
	
	
	
	42
	41
	30
	
	
	
	
	

	M8320+A8040
	
	
	
	
	
	
	42
	27
	
	
	
	

	M8330+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	35
	23
	
	
	

	M8330+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	42
	39
	23
	
	

	M8340+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	31
	18
	

	M8330+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38
	23
	13

	M8330+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	20

	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	20

	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	29

	M8350+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33

	M8350+A8400

(35000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42

	M8510+A8010
	42
	42
	42
	42
	27
	
	
	
	
	
	
	

	M8510+A8020
	
	
	
	
	36
	25
	
	
	
	
	
	

	M8520+A8020
	
	
	
	
	42
	37
	27
	
	
	
	
	

	M8520+A8040
	
	
	
	
	
	42
	42
	25
	
	
	
	

	M8530+A8040
	
	
	
	
	
	
	
	32
	21
	
	
	

	M8530+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	42
	36
	21
	
	

	M8530+A8161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	
	

	M8530+A8162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	
	

	M8540+A8090
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	31
	18
	

	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	34
	20

	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	29

	M8450+A8400

(35000Nm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
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图8.1  铸造浮动球阀配AW和AT气动执行机构

Fig. 8.1 Cast floating ball valve combined with the AW or AT pneumatic actuator 
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图8.2  铸造浮动球阀配AT气动执行机构带手轮

Fig.8.2 Cast floating ball valve combined with the AT pneumatic actuator and the handwheel
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图8.3  铸造固定球阀配AW和AT气动执行机构

Fig.1-3 Cast Trunnion mounted ball valve combined with AW or AT pneumatic actuator
[image: image31.png]



图8.4  铸造固定球阀配AT气动执行机构带手轮

Fig.1-4  Cast Trunnion mounted ball valve combined with the AT pneumatic actuator and the handwheel
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图8.5  铸造浮动球阀配M0系列电动执行机构

Fig.8. 5 Cast floating ball valve combined with the M0 series electric actuator
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图8.6  铸造浮动球阀配M8系列电动执行机构

Fig.8.6 Cast floating ball valve combined with the M8 series electric actuator
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图8.7  铸造固定球阀配M0系列电动执行机构

Fig.8.7 Cast Trunnion mounted ball valve combined with the M0 series electric actuator
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图8.8  铸造固定球阀配M8系列电动执行机构

Fig.8.8 Cast Trunnion mounted ball valve combined with the M8 series electric actuator
图8.9. 锻造球阀配AW和AT气动执行机构外形尺寸

Fig.8.9 Outline dimensions of the forged ball valve combined with the AW or the AT pneumatic actuator
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图8.10 锻造球阀配AT气动执行机构带手轮

Fig.8.10 Forged ball valve combined with the AT pneumatic actuator and the handwheel

图8.11  锻造球阀配M0系列电动执行机构

Fig.1-11 Forged ball valve combined with the M0 series electric actuator
[image: image2.png]



图8.12  锻造球阀配M8系列电动执行机构

Fig.1-12 Forged ball valve combined with the M8 series electric actuator


图8.13  保温型配AT气动执行机构

Fig.8.13 Steam jacket ball valve combined with the AT pneumatic actuator
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图8.14  保温型配AT气动执行机构带手轮

Fig.8.14  Steam jacket ball valve combined with AT pneumatic actuator and the handwheel
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图8.15  保温型配AW气动执行机构

Fig.8.15  Steam jacket ball valve combined with the AW pneumatic actuator 
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图8.16  保温型配M0系列电动执行机构

Fig.8.16 Steam jacket ball valve combined with the M0 series electric actuator
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图8.17  保温型配M8系列电动执行机构

Fig.8.17  Steam jacket ball valve combined with the M8 series electric actuator

外形尺寸及重量（注：如下述表格中数据与技术提供的外形尺寸图数据不一致时，以外形尺寸图数据为准，手动执行机构外形尺寸详询技术部；上装式结构型式外形尺寸详询技术部；表8至表9规格范围外的外形尺寸详询技术部。）
Outline dimensions and weight (Note: If the data in the following tables isn’t consistent with that of the outline dimensions provided by the technical staff, please follow the outline dimensions.For manual actuators, top entry structural types, and outside the specification range of Table 8 to Table 9, consult the technical department for details.) 
表8 标准型
表8-1   PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量                              mm

Table 8 Standard type
Table 8-1   Outline dimensions and weights of PN 16, 20/ Class 150’s ball valve combined with pneumatic actuator    mm    
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1/2" (15)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	108
	55
	
	1”(25)
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	127
	55
	

	
	AT75SR4

AT75SD4
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5

AT63SD5
	365.6
	168
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	1¼" (32)
	AT75DR0

AT75DD0
	282.5
	184
	
	
	140
	57.5
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	292
	204
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	117
	55
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	299.5
	262
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	299.5
	262
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5

AT63SD5
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

 AT92SD5
	299.5
	262
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4


	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	1½" (40)
	AT83DR0

AT83DD0
	299
	204
	
	
	165
	62.5
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	306.5
	262
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	323
	268
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	345
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	323
	268
	
	
	
	
	

	1”(25)
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	55
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	345
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT105DD0

AT105DR0
	323
	268
	
	
	
	
	


表8-1续   标准型 PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量                              mm

Table 8-1  Standard type, outline dimensions and weights of  PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with pneumatic actuator                                                                       






mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1½" (40)
	AT140SR4

AT140SD4
	362
	394
	
	
	165
	62.5
	
	3" (80)
	AT190SR4

AT190SD4
	482
	528
	
	
	203
	95
	

	2" (50)
	AT92DR0

AT92DD0
	326.5
	262
	
	
	178
	75
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	507
	532
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT125DR0

AT125DD0
	434
	301
	
	
	229
	115
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	451
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	476
	458
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	319
	204
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	476
	458
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	476
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	519
	528
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	407
	458
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	519
	528
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	AT92DR0

AT92DD0
	347
	262
	
	
	190
	90
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	544
	532
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	363.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	578
	602
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT160DR0

AT160DD0
	515.5
	458
	
	
	356
	135
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	558.8
	528
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	583.5
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	583.5
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	583.5
	532
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	617.5
	602
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	617.5
	602
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	470.5
	528
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	656.5
	722
	
	
	
	
	

	3" (80)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	268
	
	
	203
	95
	
	6" (150)
	AT190DR0

AT190DD0
	612
	528
	
	
	394
	157.5
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	637
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	671
	602
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	671
	602
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	710
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	730
	758
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	AW22D001
	619.5
	
	520
	200
	
	
	


表8-1续    标准型PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量                              mm

Table 8-1  Outline dimensions and weights of  PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with pneumatic actuator          mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	6" (150)
	AW24SR51

AW24SD51
	637
	
	520
	910
	394
	157.5
	
	10" (250)
	AW32SR43

AW32SD43
	976
	
	700
	1160
	533
	280
	

	
	AW24SR42

AW24SD42
	647
	
	650
	910
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1011
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW27SR42

AW27SD42
	677
	
	650
	910
	
	
	
	12" (300)
	AT270DR0

AT270DD0
	1006.5
	722
	
	
	610
	380
	

	8"(200)
	AT210DR0

AT210DD0
	729
	532
	
	
	457
	230.5
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1026.5
	758
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0

AT240DD0
	763
	602
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	943.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT270SR5

AT270SD5
	802
	722
	
	
	
	
	
	
	AW27D002
	973.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	802
	722
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	988.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	822
	758
	
	
	
	
	
	
	AW30D003
	998.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW22D001
	711.5
	
	520
	200
	
	
	
	
	AW32D003
	1013.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW22D002
	721.5
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW35D003
	1023.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW27SR52

AW27SD52
	769
	
	650
	950
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1013.5
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW30SR42

AW30SD42
	769
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW32SR53

AW32SD53
	1013.5
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW30SR52

AW30SD52
	769
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1078.5
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW32SR42

AW32SD42
	794
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1073.5
	
	700
	1250
	
	
	

	10" (250)
	AT240DR0

AT240DD0
	930
	602
	
	
	533
	280
	
	
	AW45SR54

AW45SD54
	1078.5
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	969
	722
	
	
	
	
	
	14" (350)
	AT300DR0

AT300DD0
	961.5
	758
	
	
	686
	438
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	989
	758
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0AT350DD0
	1021.5
	888
	
	
	
	
	

	
	AW22D001
	878.5
	
	520
	200
	
	
	
	
	AW27D002
	908.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	AW22D002
	888.5
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW27D003
	923.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW24D002
	906
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW32D003
	948.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW27D002
	936
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW35D003
	958.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW27D003
	951
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW40D004
	988.5
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW30SR52

AW30SD52
	936
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW40SR43AW40SD43
	983.5
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW32SR42

AW32SD42
	961
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW40SR53

AW40SD53
	983.5
	
	700
	1160
	
	
	


表8-1(续)   标准型 PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量                              mm

Table 8-1  Outline dimensions and weights of  PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with pneumatic actuator          mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	14" (350)
	AW45SR54

AW45SD54
	1013.5
	
	800
	1250
	686
	438
	
	18"（450)
	AW55SR45

AW55SD45
	1805
	
	950
	1600
	864
	540
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	1038.5
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW55SR54

AW55SD54
	1765
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW55SR55

AW55SD55
	1103.5
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1830
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW60SR45

AW60SD45
	1128.5
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1855
	
	950
	1600
	
	
	

	16" (400)
	AT350DR0

AT350DD0
	1393
	888
	
	
	762
	440
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1855
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW32D003
	1320
	
	700
	270
	
	
	
	20"（500)
	AW45D004
	1785
	
	800
	320
	914
	600
	

	
	AW35D003
	1330
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW50D004
	1810
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW40D004
	1360
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW55D005
	1875
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW45D004
	1385
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW60D005
	1900
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW50D005
	1450
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1925
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1385
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1925
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	1385
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW70SR46

AW70SD46
	1980
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	1410
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR55

AW70SD55
	1950
	
	950
	2250
	
	
	

	
	AW55SR55

AW55SD55
	1475
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW70SR56

AW70SD56
	1980
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW60SR45

AW60SD45
	1500
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW75SR46

AW75SD46
	2010
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW60SR55

AW60SD55
	1500
	
	950
	1600
	
	
	
	24"（600)
	AW60D005
	2000
	
	950
	370
	1067
	700
	

	
	AW65SR45

AW65SD45
	1525
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW65D005
	2025
	
	950
	370
	
	
	

	18"（450)
	AW40D004
	1690
	
	800
	320
	864
	540
	
	
	AW65D006
	2055
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW45D004
	1715
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW75SR56

AW75SD56
	2110
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50D005
	1780
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2135
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW55D005
	1805
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW85SR56

AW85SD56
	2165
	
	1270
	2300
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.

表8-2    标准型 PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）            mm

Table 8-2  Outline dimensions and weights of  PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with pneumatic actuator (with the handwheel)  
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2" (15)


	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	108
	55
	
	1”

(25)
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	396.5
	204
	
	2210
	Φ200
	127
	55
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	396.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5+SD-1

AT63SD5+SD-1
	475.6
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	396.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	404
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	2240
	Φ280
	
	
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	180
	Φ180
	
	
	
	1¼" (32)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	392.5
	184
	
	180
	Φ180
	140
	57.5
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	422
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	3/4" (20)


	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	117
	55
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	429.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	429.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5+SD-1

AT63SD5+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	429.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	446
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1


	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	446
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	180
	Φ180
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	1½" (40)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	429
	204
	
	210
	Φ200
	165
	62.5
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	436.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	453
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	453
	268
	
	
	
	
	
	

	1”

(25)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	180
	Φ180
	127
	55
	
	
	AT125SR4+SD-3
AT125SD4+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DD0+SD-3

AT105DR0+SD-3
	453
	268
	
	
	
	
	
	


表8-2(续)    标准型PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）         mm

Table 8-2  Outline dimensions and weights of PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with  pneumatic actuator(with the handwheel)   


mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1½" (40)
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	527
	394
	
	300
	Φ320
	165
	62.5
	
	3" (80)
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	203
	95
	

	2" (50)
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	456.5
	262
	
	210
	Φ200
	178
	75
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	449
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	692
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	4" (100)
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	564
	301
	
	240
	Φ280
	229
	115
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	616
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	641
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	641
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	641
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	704
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	572
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	704
	528
	
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	477
	262
	
	210
	Φ200
	190
	90
	
	
	AT210SR5+SD-5
AT210SD5+SD-5
	729
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	493.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6
AT240SD4+SD-6
	778
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	680.5
	458
	
	300
	Φ320
	356
	135
	

	
	AT125SR5+SD-3
AT125SD5+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	743.8
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4
AT140SD5+SD-4
	567.5
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4
AT140SD4+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5
AT210SD5+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6
AT240SD4+SD-6
	817.5
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	817.5
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	655.5
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT270SR4+SD-7
AT270SD4+SD-7
	856.5
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	3" (80)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	505
	268
	
	240
	Φ280
	203
	95
	
	6" (150)
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	797
	528
	
	330
	Φ400
	394
	157.5
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	822
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	871
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	871
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4
AT140SD5+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4+SD-7
AT270SD4+SD-7
	910
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7
AT300SD4+SD-7
	930
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表8-2(续)    标准型PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）         mm

Table 8-2  Outline dimensions and weights of PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with  pneumatic actuator(with the handwheel)   


mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	8"

(200)
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	914
	532
	
	330
	Φ400
	457
	230.5
	
	12" (300)
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1206.5
	722
	
	350
	Φ500
	610
	380
	

	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	963
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1226.5
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	1002
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	
	14" (350)
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1161.5
	758
	
	
	Φ600
	686
	438
	

	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1002
	722
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8
AT350DD0+SD-8
	1251.5
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT300SR4+SD-7AT300SD4+SD-7
	1022
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	
	16" (400)
	AT350DR0+SD-8
AT350DD0+SD-8
	1623
	888
	
	
	Φ800
	762
	440
	

	10" （250)
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	1130
	602
	
	350
	Φ500
	533
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0+SD-6AT270DD0+SD-6
	1169
	722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1189
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.

表8-3    标准型PN25,40,50/Class300配气动执行机构外形尺寸及重量                 mm

Table 8-3  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve pneumatic actuator         mm      
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1/2" (15)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	140
	62.5
	
	1" (25)


	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	165
	62.5
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5

AT63SD5
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4


	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	273
	285
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	332.5
	301
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	152
	62.5
	
	1¼" (32)
	AT75DR0

AT75DD0
	282.5
	184
	
	
	178
	67.5
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5

AT63SD5
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5

AT83SD5
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4

AT92SD4
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	310
	268
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	335
	394
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	310
	268
	
	
	
	
	
	1½" (40)
	AT83DR0

AT83DD0
	299
	204
	
	
	190
	77.5
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	306.5
	262
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	323
	268
	
	
	
	
	


表8-3（续）    PN25,40,50/Class300配气动执行机构外形尺寸及重量                mm

Table 8-3  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve pneumatic actuator         mm      
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

DN
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1½" (40)
	AT105SR4

AT105SD4
	323
	268
	
	
	190
	77.5
	
	2½" (65)
	AT190SR4

AT190SD4
	470.5
	528
	
	
	241
	95
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	323
	268
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	470.5
	528
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	345
	301
	
	
	
	
	
	3" (80)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	268
	
	
	283
	105
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	345
	301
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	345
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	362
	394
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	414
	394
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	362
	394
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	414
	394
	
	
	
	
	

	2" (50)
	AT83DR0

AT83DD0
	319
	204
	
	
	216
	82.5
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	439
	458
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	326.5
	262
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	439
	458
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	507
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	507
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT125DR0

AT125DD0
	454
	301
	
	
	305
	127.5
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	407
	458
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	471
	394
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	407
	458
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	496
	458
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	AT92DR0

AT92DD0
	347
	262
	
	
	241
	95
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	496
	458
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	363.5
	268
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	496
	458
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	539
	528
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	539
	528
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	539
	528
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	564
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	564
	532
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	564
	532
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	598
	602
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	598
	602
	
	
	
	
	


表8-3（续）   标准型 PN25,40,50/Class300配气动执行机构外形尺寸及重量                mm

Table 8-3  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve pneumatic actuator         mm      
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	4" (100)
	AT270SR4

AT270SD4
	637
	722
	
	
	305
	127.5
	
	6" (150)
	AW30SR52 AW30SD52
	677
	
	650
	1050
	403
	160.5
	

	5" (125)
	AT160DR0

AT160DD0
	515.5
	458
	
	
	381
	140.5
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	702
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	558.5
	528
	
	
	
	
	
	8" (200)
	AT210DR0

AT210DD0
	729
	532
	
	
	502
	230.5
	

	
	AT210DR0

AT210DD0
	583.5
	532
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	763
	602
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4

AT210SD4
	583.5
	532
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	802
	722
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	583.5
	532
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	802
	722
	
	
	
	
	

	
	AT240DR0

AT240DD0
	617.5
	602
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	822
	758
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4

AT240SD4
	617.5
	602
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	822
	758
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	617.5
	602
	
	
	
	
	
	
	AW22D001
	711.5
	
	520
	200
	
	
	

	
	AT270SR4

AT270SD4
	656.5
	722
	
	
	
	
	
	
	AW22D002
	721.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT270SR5

AT270SD5
	656.5
	722
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	739
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	676.5
	758
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	784
	
	700
	270
	
	
	

	6" (150)
	AT190DR0

AT190DD0
	612
	528
	
	
	403
	160.5
	
	
	AW27SR52 AW27SD52
	769
	
	650
	950
	
	
	

	
	AT210DR0

AT210DD0
	637
	532
	
	
	
	
	
	
	AW30SR42 AW30SD42
	769
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT240DR0

AT240DD0
	671
	602
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52 AW30SD52
	769
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	671
	602
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42 AW32SD42
	794
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	710
	722
	
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	809
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT270SR4

AT270SD4
	710
	722
	
	
	
	
	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	794
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT270SR5

AT270SD5
	710
	722
	
	
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	819
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	730
	758
	
	
	
	
	
	
	AW40SR43 AW40SD43
	744
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT300SR5

AT300SD5
	730
	758
	
	
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	874
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW22D001
	691.5
	
	520
	200
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	869
	
	700
	1250
	
	
	

	
	AW22D002
	629.5
	
	650
	250
	
	
	
	10" (250)
	AT240DR0

AT240DD0
	930
	602
	
	
	568
	280
	

	
	AW24D002
	647
	
	650
	250
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	969
	722
	
	
	
	
	

	
	AW24SR42

AW24SD42
	647
	
	650
	910
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	989
	758
	
	
	
	
	

	
	AW27SR42

AW27SD42
	677
	
	650
	910
	
	
	
	
	AW22D002
	888.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	AW27SR52 AW27SD52
	677
	
	650
	910
	
	
	
	
	AW24D002
	906
	
	650
	250
	
	
	

	
	AW30SR42

AW30SD42
	677
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW27D002
	936
	
	650
	250
	
	
	


表8-3（续）    标准型PN25,40,50/Class300配气动执行机构外形尺寸及重量                mm

Table 8-3  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve pneumatic actuator         mm      
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	10" (250)
	AW27D003
	951
	
	700
	270
	568
	280
	
	12" (300)
	AW45SR54

AW45SD54
	988.5
	
	800
	1250
	648
	318
	

	
	AW30D003
	961
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW50SR44

AW50SD44
	1013.5
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW35D003
	986
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW55SR44

AW55SD44
	1038.5
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW30SR52

AW30SD52


	936
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW55SR55

AW55SD55
	1078.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW32SR42 AW32SD42
	961
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW60SR45

AW60SD45
	1103.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW32SR43

AW32SD43
	976
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1103.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW32SR53

AW32SD53
	946
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1128.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW35SR53

AW35SD53
	986
	
	700
	1160
	
	
	
	14" (350)
	AT300DR0

AT300DD0
	961.5
	758
	
	
	762
	352
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	1011
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1021.5
	888
	
	
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1041
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW27D002
	908.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	1066
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW27D003
	923.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW45SR53

AW45SD53
	1036
	
	700
	1250
	
	
	
	
	AW32D003
	948.5
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	1041
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW35D003
	958.5
	
	700
	270
	
	
	

	12" (300)
	AT270DR0

AT270DD0
	916.5
	722
	
	
	648
	318
	
	
	AW40D004
	988.5
	
	800
	320
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	936.5
	758
	
	
	
	
	
	
	AW45D004
	1013.5
	
	800
	320
	
	
	

	
	AT350DR0

AT350DD0
	996.5
	888
	
	
	
	
	
	
	AW50D005
	1078.5
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW24D002
	853.5
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW55D005
	1103.5
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW27D002
	883.5
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43


	983.5
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW27D003
	898.5
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW40SR53

AW40SD53


	983.5
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW30D003
	908.5
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44


	1013.5
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW32D003
	923.5
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW40SR53

AW40SD53


	983.5
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW35D003
	933.5
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW50SR44

AW50SD44
	1038.5
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW40D004
	963.5
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW55SR44

AW55SD44
	1063.5
	
	700
	1350
	
	
	

	
	AW45D004
	988.5
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW55SR55

AW55SD55
	1103.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW32SR43

AW32SD43
	923.5
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW60SR45

AW60SD45
	1128.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW32SR53

AW32SD53
	923.5
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1128.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW40SR43 AW40SD43
	958.5
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1153.5
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44 
	988.5
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1153.5
	
	950
	1600
	
	
	


表8-3（续）    标准型PN25,40,50/Class300配气动执行机构外形尺寸及重量                mm

Table 8-3  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve pneumatic actuator         mm      
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	14" (350)
	AW70SR45

AW70SD45
	1178.5
	
	950
	1800
	762
	352
	
	18"（450)
	AW55D005
	2025
	
	950
	370
	914
	540
	

	
	AW70SR46

AW70SD46
	1209.5
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW60D005
	2050
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW70SR55

AW70SD55
	1178.5
	
	950
	2250
	
	
	
	
	AW65D005
	2075
	
	950
	370
	
	
	

	16" (400)
	AW32D003
	1685
	
	700
	270
	838
	440
	
	
	AW55SR45

AW55SD45
	2025
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW35D003
	1695
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW55SR54

AW55SD54
	1985
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW35D004
	1700
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	2075
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW40D004
	1725
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	2075
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45D004
	1750
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	2100
	
	950
	1800
	
	
	

	
	AW50D005
	1815
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW70SR46

AW70SD46
	2130
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW55D005
	1840
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW70SR55

AW70SD55
	2100
	
	950
	2250
	
	
	

	
	AW60D005
	1865
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW70SR56

AW70SD56
	2130
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1750
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW75SR46

AW75SD46
	2160
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	1750
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW75SR56

AW75SD56
	2160
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	1775
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2185
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW50SR54

AW50SD54
	1775
	
	800
	1350
	
	
	
	20"（500)
	AW45D004
	1955
	
	800
	320
	991
	600
	

	
	AW55SR45

AW55SD45
	1840
	
	952
	1600
	
	
	
	
	AW50D004
	1980
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW60SR45

AW60SD45
	1865
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW55D005
	2045
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW60SR55

AW60SD55
	1865
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW60D005
	2070
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW65SR45

AW65SD45
	1890
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW65D005
	2095
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW65SR55

AW65SD55
	1890
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW65D006
	2125
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW70SR45

AW70SD45
	1915
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	2070
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW70SR46

AW70SD46
	1946
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	2095
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW70SR55

AW70SD55
	1915
	
	950
	2250
	
	
	
	
	AW70SR46

AW70SD46
	2150
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW70SR56

AW70SD56
	1945
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW70SR56

AW70SD56
	2150
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW75SR46

AW75SD46
	1975
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW75SR46

AW75SD46
	2180
	
	1270
	2250
	
	
	

	18"（450)
	AW40D004
	1910
	
	800
	320
	914
	540
	
	
	AW75SR56

AW75SD56
	2180
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45D004
	1935
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2205
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW50D005
	2000
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW85SR56

AW85SD56
	2235
	
	1270
	2300
	
	
	


表8-3（续）  标准型  PN25,40,50/Class300配气动执行机构外形尺寸及重量                mm

Table 1-3  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve pneumatic actuator         mm      
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	24"（600)
	AW65D005
	1995
	
	950
	370
	1143
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW65D006
	2025
	
	1270
	460
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW70D006
	2050
	
	1270
	460
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW75SR56AW75SD56
	2080
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW80SR46AW80SD46
	2105
	
	1270
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AW85SR56AW85SD56
	2135
	
	1270
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.
表8-4   标准型PN25,40,50/Class300 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）       mm

Table 8-4  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve combined with  pneumatic actuator (with the handwheel) 




mm            

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2" (15)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	140
	62.5
	
	1" (25)


	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	180
	Φ180
	165
	62.5
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	AT63SR5+SD-1
AT63SD5+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1
AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2
AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	403
	285
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	152
	62.5
	
	1¼" (32)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	392.5
	184
	
	180
	Φ180
	178
	67.5
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	422
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	AT63SR5+SD-1

AT63SD5+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	422
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	422
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	422
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	446
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	446
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	446
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	500
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440
	268
	
	
	
	
	
	
	1½" (40)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	429
	204
	
	210
	Φ200
	190
	77.5
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	436.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	453
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	


表8-4（续）   PN25,40,50/Class300 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）       mm

Table 8-4  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve combined with  pneumatic actuator (with the handwheel) 




mm  

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1½" (40)
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	453
	268
	
	240
	Φ280
	190
	77.5
	
	2½" (65)
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	655.5
	528
	
	330
	Φ400
	241
	95
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	453
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	655.5
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	
	3" (80)
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	505
	268
	
	240
	Φ280
	283
	105
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	527
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4
AT140SD4+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	527
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	

	2" (50)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	449
	204
	
	210
	Φ200
	216
	82.5
	
	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	456.5
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3
AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	667
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	692
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	692
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	584
	301
	
	240
	Φ280
	305
	127.5
	

	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	572
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	636
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	572
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	661
	458
	
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	477
	262
	
	210
	Φ200
	241
	95
	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	661
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	493.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	661
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	724
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	724
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	567.5
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	724
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	749
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	749
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	749
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	798
	602
	
	365
	Φ500
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	798
	602
	
	
	
	
	
	


表8-4（续）   PN25,40,50/Class300 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）   mm

Table 8-4  Outline dimensions and weights of PN25, 40, 50/Class 300’s ball valve combined with  pneumatic actuator (with the handwheel) 




mm  

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	4" (100)
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	837
	722
	
	365
	Φ600
	305
	127.5
	
	6" (150)
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	910
	722
	
	365
	Φ600
	403
	160.5
	

	5" (125)
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	680.5
	458
	
	300
	Φ320
	381
	140.5
	
	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	910
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	743.5
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	930
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7
AT300SD5+SD-7
	930
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	
	8" (200)
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	914
	532
	
	330
	Φ400
	502
	230.5
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	963
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	817.5
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1002
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	817.5
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	1002
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	817.5
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1022
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	856.5
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7
AT300SD4+SD-7
	1022
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	856.5
	722
	
	
	
	
	
	
	10" (250)
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	1130
	602
	
	350
	Φ500
	568
	280
	

	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	876.5
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1169
	722
	
	
	
	
	
	

	6" (150)
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	797
	528
	
	330
	Φ400
	403
	160.5
	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1189
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	822
	532
	
	
	
	
	
	
	12" (300)
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1116.5
	722
	
	350
	Φ500
	648
	318
	

	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	871
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1136.5
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	871
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD8

AT350DD0+SD8


	1226.5
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	910
	722
	
	
	
	
	
	
	14" (350)
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1161.5
	758
	
	365
	Φ600
	762
	352
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD8

AT350DD0+SD8
	1251.5
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.

表8-5     PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                            mm

Table 8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with  pneumatic actuator                 mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2" (15)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	165
	70
	
	3/4" (20)
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	190
	70
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	1" (25)
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	216
	70
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	310
	184
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	190
	70
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	
	1¼" (32)
	AT75DR0

AT75DD0
	322
	184
	
	
	229
	87
	

	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	331
	204
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	339
	262
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	339
	262
	
	
	
	
	


表8-5 (续)   标准型 PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                            mm

Table8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with  pneumatic actuator                 mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1¼" (32)
	AT92SR5

AT92SD5
	339
	262
	
	
	229
	87
	
	2" (50)
	AT92DR0

AT92DD0
	383
	262
	
	
	292
	106
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	399
	268
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	463
	458
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	AT83DR0

AT83DD0
	367
	204
	
	
	241
	106
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	375
	262
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	405
	268
	
	
	
	
	
	2½" (65)
	AT105DR0

AT105DD0
	428
	285
	
	
	330
	134
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	450
	301
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	488
	528
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	560
	532
	
	
	
	
	


表8-5 (续)    标准型PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                            mm

Table 8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator                 mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	2½" (65)
	AT210SR5

AT210SD5
	560
	532
	
	
	330
	134
	
	4" (100)
	AT210SR4

AT210SD4
	627
	532
	
	
	406
	181
	

	3" (80)
	AT125DR0

AT125DD0
	502
	301
	
	
	356
	144
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	720
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	587
	528
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT160DR0

AT160DD0
	645
	458
	
	
	457
	245
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	691
	528
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0

AT210DD0
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4

AT210SD4
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4

AT240SD4
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4

AT270SD4
	685
	722
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	750
	602
	
	
	
	
	

	4" (100)
	AT140DR0

AT140DD0
	534
	394
	
	
	406
	181
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	602
	528
	
	
	
	
	
	6" (150)
	AT190DR0

AT190DD0
	741
	528
	
	
	495
	254
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	766
	532
	
	
	
	
	


表8-5(续)    标准型PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                          mm

Table 8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator                 mm

	公称

通径 

DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	6" (150)
	AT240DR0

AT240DD0
	800
	602
	
	
	495
	254
	
	8"(200)
	AW30D003
	1146
	
	700
	270
	597
	305
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	800
	602
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1171
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT270SR4

AT270SD4
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	AW27SR52

AW27SD52
	1121
	
	650
	950
	
	
	

	
	AT270SR5

AT270SD5
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT300SR5

AT300SD5
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1161
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AW22D002
	759
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	1171
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW24D002
	776
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1196
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW30SR42

AW30SD42
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1226
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW30SR52

AW30SD52
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1221
	
	700
	1250
	
	
	

	
	AW32SR42

AW32SD42
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	10" (250)
	AT240DR0

AT240DD0
	1163
	602
	
	
	673
	336
	

	
	AW32SR43

AW32SD43
	846
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1202
	722
	
	
	
	
	

	
	AW32SR52

AW32SD52
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1222
	758
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	881
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1282
	888
	
	
	
	
	

	8"(200)
	AT210DR0

AT210DD0
	1081
	532
	
	
	597
	305
	
	
	AW22D002
	1122
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT240DR0

AT240DD0
	1115
	602
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	1139
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	1154
	722
	
	
	
	
	
	
	AW27D002
	1169
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	1184
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	AW30D003
	1194
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT300SR5

AT300SD5
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1219
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW22D001
	1064
	
	520
	200
	
	
	
	
	AW40D004
	1249
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW22D002
	1074
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1169
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AW24D002
	1091
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1194
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AW27D003
	1121
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1209
	
	700
	1160
	
	
	


表8-5(续)   标准型 PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                          mm

Table 8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator                 mm

	公称

通径 DN Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	10" (250)
	AW32SR53

AW32SD53
	1209
	
	700
	1160
	673
	336
	
	12" (300)
	AW55SR55

AW55SD55
	1419
	
	950
	1600
	762
	427
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW60SR45

AW60SD45
	1444
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR53

AW45SD53
	1269
	
	700
	1250
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1444
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1469
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	1299
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1494
	
	950
	1800
	
	
	

	
	AW55SR44

AW55SD44
	1324
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR55

AW70SD55
	1494
	
	950
	2250
	
	
	

	
	AW55SR55

AW55SD55
	1364
	
	950
	1600
	
	
	
	14" (350)
	AT300DR0

AT300DD0
	1456
	758
	
	
	826
	463
	

	12" (300)
	AT270DR0

AT270DD0
	1257
	722
	
	
	762
	427
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1516
	888
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	1277
	758
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	1418
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT350DR0

AT350DD0
	1337
	888
	
	
	
	
	
	
	AW32D003
	1443
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW24D002
	1194
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW35D003
	1453
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW27D002
	1224
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW45D004
	1508
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW27D003
	1239
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW50D005
	1573
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW32D003
	1264
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW55D005
	1598
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW40D004
	1304
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW60D005
	1623
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW45D004
	1329
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1

478
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW50D005
	1394
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW40SR53

AW40SD53
	1478
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW32SR43

AW32SD43
	1264
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1508
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW32SR53

AW32SD53
	1264
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1503
	
	700
	1250
	
	
	

	
	AW35SR53

AW35SD53
	1274
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW45SR54

AW45SD54
	1508
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	1299
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW50SR44

AW50SD44
	1533
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW40SR53

AW40SD53
	1299
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1623
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1329
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1648
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW55SR44

AW55SD44
	1379
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1673
	
	950
	1800
	
	
	


表8-5(续)    PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                          mm

Table 8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator                 mm

	公称

通径 DN Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	14" (350)
	AW70SR46

AW70SD46
	1704
	
	1270
	2250
	826
	463
	
	16" (400)
	AW75SR56

AW75SD56
	2230
	
	1270
	2250
	902
	440
	

	
	AW70SR55

AW70SD55
	1673
	
	950
	2250
	
	
	
	18"（450)
	AW40D004
	2050
	
	800
	320
	978
	640
	

	
	AW70SR56

AW70SD56
	1703
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW45D004
	2075
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW75SR46

AW75SD46
	1733
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW50D004
	2100
	
	800
	320
	
	
	

	16" (400)
	AT350DR0

AT350DD0
	2013
	888
	
	
	902
	440
	
	
	AW60D005
	2190
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW32D003
	1940
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW65D005
	2215
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW35D003
	1950
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW65D006
	2245
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW40D004
	1980
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW70D006
	2270
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW50D005
	2070
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW55SR45

AW55SD45
	2165
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW55D005
	2095
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW55SR54

AW55SD54
	2125
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW60D005
	2120
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	2215
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW65D005
	2145
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	2215
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW65D006
	2175
	
	1270
	460
	
	
	
	
	AW70SR46

AW70SD46
	2271
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	2005
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW70SR56

AW70SD56
	2271
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	2005
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW75SR46

AW75SD46
	2300
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	2030
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW75SR56

AW75SD56
	2300
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50SR54

AW50SD54
	2030
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2325
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW55SR45

AW55SD45
	2095
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW85SR56

AW85SD56
	2355
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW55SR54

AW55SD54
	2055
	
	800
	1350
	
	
	
	20"（500)
	AW45D004
	2190
	
	800
	320
	1054
	740
	

	
	AW70SR45

AW70SD45
	2170
	
	950
	1800
	
	
	
	
	AW50D004
	2215
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW70SR46

AW70SD46
	2201
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW65D005
	2330
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW70SR55

AW70SD55
	2170
	
	950
	2250
	
	
	
	
	AW65D006
	2360
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW70SR56

AW70SD56
	2200
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW70D006
	2385
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW75SR46

AW75SD46
	2230
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	2330
	
	950
	1600
	
	
	


表8-5(续)     标准型PN63配气动执行机构外形尺寸及重量                          mm

Table  8-5    Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator                 mm

	公称

通径 DN Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量Kg
	公称

通径 DN

Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	20"（500)
	AW65SR55

AW65SD55
	2330
	
	950
	1600
	1054
	740
	
	24"（600)
	AW65D006
	2549
	
	1270
	460
	1232
	
	

	
	AW75SR56

AW75SD56
	2415
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW70D006
	2574
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW80SR46

AW80SD46
	2440
	
	1270
	2300
	
	
	
	
	AW75D007
	2634
	
	1350
	480
	
	
	

	
	AW85SR56

AW85SD56
	2470
	
	1270
	2300
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2629
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AW85SR56

AW85SD56
	2659
	
	1270
	2300
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note: 1. The external dimensions of this table do not include accessories.
表8-6  标准型PN63 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）                  mm

Table 8-6  Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel )                   








mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2" (15)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	165
	70
	
	3/4" (20)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	190
	70
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	1" (25)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	180
	Φ180
	216
	70
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	420
	184
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	190
	70
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	1¼" (32)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	432
	184
	
	180
	Φ180
	229
	87
	

	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	461
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	


表8-6(续)  标准型PN63 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）                  mm

Table 8-6  Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel )                   








mm

	公称

通径
DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1¼" (32)
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	469
	262
	
	210
	Φ200
	229
	87
	
	2"

 (50)
	AT92DR0+SD-2
AT92DD0+SD-2
	513
	262
	
	210
	Φ200
	292
	106
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	484
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	529
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	484
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	484
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	603
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	558
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	558
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	AT83DR0+SD-2
AT83DD0+SD-2
	497
	204
	
	210
	Φ200
	241
	106
	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	691
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	505
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	691
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	535
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	2½" (65)
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	558
	285
	
	240
	Φ280
	330
	134
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	580
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	632
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	595
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	720
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	673
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	745
	532
	
	
	
	
	
	


表8-6(续)  标准型PN63 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）                  mm

Table 8-6  Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel )                   








mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	2½" (65)
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	745
	532
	
	330
	Φ400
	330
	134
	
	4" (100)
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	812
	532
	
	330
	Φ400
	406
	181
	

	3" (80)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	632
	301
	
	240
	Φ280
	356
	144
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	684
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	861
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	900
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	900
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	772
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	920
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	810
	458
	
	300
	Φ320
	457
	245
	

	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	876
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	846
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	950
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	846
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	885
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	4" (100)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	699
	394
	
	300
	Φ320
	406
	181
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	989
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	787
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	
	6" (150)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	926
	528
	
	330
	Φ400
	495
	254
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	951
	532
	
	
	
	
	
	


表8-6(续)  标准型PN63 配气动执行机构外形尺寸及重量 （带手轮）                  mm

Table 8-6  Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel )                   








mm

	公称

通径

DN Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN

Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	6" (150)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1000
	602
	
	350
	Φ500
	495
	254
	
	8"

(200)
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1374
	758
	
	365
	Φ600
	597
	305
	

	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	1000
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1374
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1039
	722
	
	
	
	
	
	
	10" (250)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1363
	602
	
	350
	Φ500
	673
	336
	

	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	1039
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1402
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1039
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1422
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1482
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	
	12" (300)
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1457
	722
	
	350
	Φ500
	762
	427
	

	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1477
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	8"

(200)
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	1266
	532
	
	330
	Φ400
	597
	305
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1567
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1315
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	14" 

(350)
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1656
	758
	
	365
	Φ600
	826
	463
	

	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1354
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1746
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1374
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	
	16" (400)
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	2243
	888
	
	
	
	902
	440
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.

表8-7   标准型 PN100,110/Class600配气动执行机构外形尺寸及重量              mm

Table 8-6  Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel )                   








mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2" (15)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	165
	70
	
	3/4" (20)
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	190
	70
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	1" (25)
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	216
	70
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	310
	184
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	190
	70
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0

AT75DD0
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	
	1¼" (32)
	AT75DR0

AT75DD0
	322
	184
	
	
	229
	87
	

	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	331
	204
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	339
	262
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	339
	262
	
	
	
	
	


表8-7（续） 标准型PN100,110/Class600配气动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-7  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve  combined with pneumatic actuator   




mm













                
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1¼" (32)
	AT92SR5

AT92SD5
	339
	262
	
	
	229
	87
	
	2" (50)
	AT92DR0

AT92DD0
	383
	262
	
	
	292
	106
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	399
	268
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	463
	458
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	AT83DR0

AT83DD0
	367
	204
	
	
	241
	106
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0

AT92DD0
	375
	262
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0

AT105DD0
	405
	268
	
	
	
	
	
	2½" (65)
	AT105DR0

AT105DD0
	428
	285
	
	
	330
	134
	

	
	AT105SR4

AT105SD4
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	450
	301
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5

AT105SD5
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4

AT125SD4
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	488
	528
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	560
	532
	
	
	
	
	


表8-7（续） 标准型PN100,110/Class600配气动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-7  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve  combined with pneumatic actuator   




mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	2½" (65)
	AT210SR5

AT210SD5
	560
	532
	
	
	330
	134
	
	4" (100)
	AT210SR4

AT210SD4
	627
	532
	
	
	432
	181
	

	3" (80)
	AT125DR0

AT125DD0
	502
	301
	
	
	356
	144
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4

AT140SD4
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	720
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	587
	528
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT160DR0

AT160DD0
	645
	458
	
	
	508
	245
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	691
	528
	
	
	
	
	

	
	AT210DR0

AT210DD0
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4

AT210SD4
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4

AT240SD4
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4

AT270SD4
	685
	722
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	750
	602
	
	
	
	
	

	4" (100)
	AT140DR0

AT140DD0
	534
	394
	
	
	432
	181
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4

AT160SD4
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4

AT190SD4
	602
	528
	
	
	
	
	
	6" (150)
	AT190DR0

AT190DD0
	741
	528
	
	
	
	254
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	766
	532
	
	
	
	
	


表8-7（续） 标准型PN100,110/Class600配气动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-7  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve  combined with pneumatic actuator   




mm

	公称

通径

DN
 Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight 

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	6" (150)
	AT240DR0

AT240DD0
	800
	602
	
	
	559
	254
	
	8"(200)
	AW30D003
	1146
	
	700
	270
	660
	305
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	800
	602
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1171
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT270SR4

AT270SD4
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	AW27SR52

AW27SD52
	1121
	
	650
	950
	
	
	

	
	AT270SR5

AT270SD5
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT300SR5

AT300SD5
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1161
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AW22D002
	759
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	1171
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW24D002
	776
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1196
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW30SR42

AW30SD42
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1226
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW30SR52

AW30SD52
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1221
	
	700
	1250
	
	
	

	
	AW32SR42

AW32SD42
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	10" (250)
	AT240DR0

AT240DD0
	1163
	602
	
	
	787
	336
	

	
	AW32SR43

AW32SD43
	846
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1202
	722
	
	
	
	
	

	
	AW32SR52

AW32SD52
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1222
	758
	
	
	
	
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	881
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1282
	888
	
	
	
	
	

	8"(200)
	AT210DR0

AT210DD0
	1081
	532
	
	
	660
	305
	
	
	AW22D002
	1122
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT240DR0

AT240DD0
	1115
	602
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	1139
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT270DR0

AT270DD0
	1154
	722
	
	
	
	
	
	
	AW27D002
	1169
	
	650
	250
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	1184
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT300SR4

AT300SD4
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	AW30D003
	1194
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT300SR5

AT300SD5
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1219
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW22D001
	1064
	
	520
	200
	
	
	
	
	AW40D004
	1249
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW22D002
	1074
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1169
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AW24D002
	1091
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1194
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AW27D003
	1121
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1209
	
	700
	1160
	
	
	


表8-7（续）标准型 PN100,110/Class600 配气动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-7  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve  combined with pneumatic actuator   




mm
	公称

通径 DN　Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量　Weight　　Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	10" (250)
	AW32SR53

AW32SD53
	1209
	
	700
	1160
	787
	336
	
	12" (300)
	AW55SR55

AW55SD55
	1419
	
	950
	1600
	838
	427
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW60SR45

AW60SD45
	1444
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR53

AW45SD53
	1269
	
	700
	1250
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1444
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1469
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	1299
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1494
	
	950
	1800
	
	
	

	
	AW55SR44

AW55SD44
	1324
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR55

AW70SD55
	1494
	
	950
	2250
	
	
	

	
	AW55SR55

AW55SD55
	1364
	
	950
	1600
	
	
	
	14" (350)
	AT300DR0

AT300DD0
	1456
	758
	
	
	889
	463
	

	12" (300)
	AT270DR0

AT270DD0
	1257
	722
	
	
	838
	427
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1516
	888
	
	
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	1277
	758
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	1418
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT350DR0

AT350DD0
	1337
	888
	
	
	
	
	
	
	AW32D003
	1443
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW24D002
	1194
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW35D003
	1453
	
	700
	270
	
	
	

	
	AW27D002
	1224
	
	650
	250
	
	
	
	
	AW45D004
	1508
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW27D003
	1239
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW50D005
	1573
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW32D003
	1264
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW55D005
	1598
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW40D004
	1304
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW60D005
	1623
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW45D004
	1329
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1478
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW50D005
	1394
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW40SR53

AW40SD53
	1478
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AW32SR43

AW32SD43
	1264
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1508
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW32SR53

AW32SD53
	1264
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1503
	
	700
	1250
	
	
	

	
	AW35SR53

AW35SD53
	1274
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW45SR54

AW45SD54
	1508
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	1299
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW50SR44

AW50SD44
	1533
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW40SR53

AW40SD53
	1299
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW60SR55

AW60SD55
	1623
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1329
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	1648
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW55SR44

AW55SD44
	1379
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1673
	
	950
	1800
	
	
	


表8-7（续）标准型 PN100,110/Class600 配气动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-7  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve  combined with pneumatic actuator   




mm
	公称

通径　DN
 Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	14" (350)
	AW70SR46

AW70SD46
	1704
	
	1270
	2250
	889
	463
	
	16" (400)
	AW75SR56

AW75SD56
	2230
	
	1270
	2250
	991
	440
	

	
	AW70SR55

AW70SD55
	1673
	
	950
	2250
	
	
	
	18"（450)
	AW40D004
	2050
	
	800
	320
	1092
	640
	

	
	AW70SR56

AW70SD56
	1703
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW45D004
	2075
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW75SR46

AW75SD46
	1733
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW50D004
	2100
	
	800
	320
	
	
	

	16" (400)
	AT350DR0

AT350DD0
	2013
	888
	
	
	991
	440
	
	
	AW60D005
	2190
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW32D003
	1940
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW65D005
	2215
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW35D003
	1950
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW65D006
	2245
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW40D004
	1980
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW70D006
	2270
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW50D005
	2070
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW55SR45

AW55SD45
	2165
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW55D005
	2095
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW55SR54

AW55SD54
	2125
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW60D005
	2120
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	2215
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW65D005
	2145
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	2215
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW65D006
	2175
	
	1270
	460
	
	
	
	
	AW70SR46

AW70SD46
	2271
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	2005
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW70SR56

AW70SD56
	2271
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW45SR54

AW45SD54
	2005
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW75SR46

AW75SD46
	2300
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50SR44

AW50SD44
	2030
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW75SR56

AW75SD56
	2300
	
	1270
	2250
	
	
	

	
	AW50SR54

AW50SD54
	2030
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2325
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW55SR45

AW55SD45
	2095
	
	950
	1600
	
	
	
	
	AW85SR56

AW85SD56
	2355
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	AW55SR54

AW55SD54
	2055
	
	800
	1350
	
	
	
	20"（500)
	AW45D004
	2190
	
	800
	320
	1194
	740
	

	
	AW70SR45

AW70SD45
	2170
	
	950
	1800
	
	
	
	
	AW50D004
	2215
	
	800
	320
	
	
	

	
	AW70SR46

AW70SD46
	2201
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW65D005
	2330
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW70SR55

AW70SD55
	2170
	
	950
	2250
	
	
	
	
	AW65D006
	2360
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW70SR56

AW70SD56
	2200
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW70D006
	2385
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW75SR46

AW75SD46
	2230
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW65SR45

AW65SD45
	2330
	
	950
	1600
	
	
	


表8-7（续）标准型 PN100,110/Class600 配气动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-7  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve  combined with pneumatic actuator   




mm
	公称

通径　DN Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	20"（500)
	AW65SR55

AW65SD55
	2330
	
	950
	1600
	1194
	740
	
	24"（600)
	AW65D006
	2549
	
	1270
	460
	1397
	
	

	
	AW75SR56

AW75SD56
	2415
	
	1270
	2250
	
	
	
	
	AW70D006
	2574
	
	1270
	460
	
	
	

	
	AW80SR46

AW80SD46
	2440
	
	1270
	2300
	
	
	
	
	AW75D007
	2634
	
	1350
	480
	
	
	

	
	AW85SR56

AW85SD56
	2470
	
	1270
	2300
	
	
	
	
	AW80SR46

AW80SD46
	2629
	
	1270
	2300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AW85SR56

AW85SD56
	2659
	
	1270
	2300
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.

表8-8  标准型PN100,110/Class600  配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）            mm

Table 8-8  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve combined with  pneumatic actuator(with the handwheel)                                      mm                                                                                                

	公称

通径

DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN

Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1/2" (15)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	165
	70
	
	3/4" (20)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	190
	70
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	1" (25)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	180
	Φ180
	216
	70
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	420
	184
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	190
	70
	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	1¼" (32)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	432
	184
	
	180
	Φ180
	229
	87
	

	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	461
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	


表8-8（续）标准型PN100,110/Class600  配气动执行机构外形尺寸及重量  (带手轮）        mm

Table 8-8  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve combined with  pneumatic actuator(with the handwheel)                                      mm   

	公称

通径

DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN　

Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1¼" (32)
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	469
	262
	
	210
	Φ200
	229
	87
	
	2"

 (50)
	AT92DR0+SD-2
AT92DD0+SD-2
	513
	262
	
	210
	Φ200
	292
	106
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	484
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	529
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	484
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	484
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	603
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	558
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	558
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	AT83DR0+SD-2
AT83DD0+SD-2
	497
	204
	
	210
	Φ200
	241
	106
	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	691
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	505
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	691
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	535
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	
	2½" (65)
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	558
	285
	
	240
	Φ280
	330
	134
	

	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	580
	301
	
	
	
	
	
	

	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	632
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	595
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	720
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	673
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	745
	532
	
	
	
	
	
	


表8-8（续） 标准型PN100,110/Class600  配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）         mm

Table 8-8  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve combined with  pneumatic actuator(with the handwheel)                                      mm   
	公称

通径

DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN

Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	2½" (65)
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	745
	532
	
	330
	Φ400
	330
	134
	
	4" (100)
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	812
	532
	
	330
	Φ400
	432
	181
	

	3" (80)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	632
	301
	
	240
	Φ280
	356
	144
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	684
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	861
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	900
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	900
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	772
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	920
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	810
	458
	
	300
	Φ320
	508
	245
	

	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	876
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	846
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	950
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	846
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	885
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	4" (100)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	699
	394
	
	300
	Φ320
	432
	181
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	989
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	787
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	
	6" (150)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	926
	528
	
	330
	Φ400
	559
	254
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	951
	532
	
	
	
	
	
	


表8-8（续） 标准型PN100,110/Class600  配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）         mm

Table 8-8  Outline dimensions and weights of PN100, 110/Class 600’s ball valve combined with  pneumatic actuator(with the handwheel)                                      mm   

	公称

通径

ＤＮ Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight　Kg
	公称

通径

ＤＮ

Inch

(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight　kg

	6" (150)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1000
	602
	
	350
	Φ500
	559
	254
	
	8"

(200)
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1374
	758
	
	365
	Φ600
	660
	305
	

	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	1000
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1374
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1039
	722
	
	
	
	
	
	
	10" (250)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1363
	602
	
	350
	Φ500
	787
	336
	

	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	1039
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1402
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1039
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1422
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1512
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	
	12" (300)
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1457
	722
	
	350
	Φ500
	838
	427
	

	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1477
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	8"

(200)
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	1266
	532
	
	330
	Φ400
	660
	305
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1567
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1315
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	14" 

(350)
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1656
	758
	
	365
	Φ600
	889
	463
	

	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1354
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1746
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1374
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	
	16" (400)
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	2243
	888
	
	
	
	991
	440
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

Note:1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table.

表8-9  标准型 Class900/ PN150,160 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量           mm

Table 8-9 Outline dimensions and weights of PN900, 150/Class 160’s ball valve(forged) combined with pneumatic actuator(with the handwheel)












mm
	  公称通径 DN Inch (mm)
	执行机构

Actuator 
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

kg
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2"(15)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	285
	
	
	254
	84
	
	2" (50)
	AT140DR0

AT140DD0
	479
	394
	
	
	368
	106
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	350
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	504
	458
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	397
	350
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	547
	528
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	417
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	572
	532
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	
	2½" (65)
	AT160DR0

AT160DD0
	598
	458
	
	
	419
	130
	

	3/4"(20)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	285
	
	
	254
	84
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	641
	528
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	350
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	666
	532
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	397
	350
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	700
	602
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	417
	394
	
	
	
	
	
	3" (80)
	AT190DR0

AT190DD0
	795
	528
	
	
	381
	148
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	820
	532
	
	
	
	
	

	1"(25)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	285
	
	
	254
	84
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	854
	602
	
	
	
	
	

	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	350
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	854
	602
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5

AT125SD5
	397
	350
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	893
	722
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	417
	394
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	913
	758
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT210DR0

AT210DD0
	912
	532
	
	
	457
	170
	

	1¼" (32)
	AT125DR0

AT125DD0
	410
	301
	
	
	279
	91
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	946
	602
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	427
	394
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	985
	722
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5

AT140SD5
	427
	394
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	985
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	452
	458
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	1005
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	495
	528
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SR52
	952
	
	650
	1050
	
	
	

	1½" (40)
	AT140DR0

AT140DD0
	434
	394
	
	
	305
	94
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	977
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DD0
	459
	458
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT240DR0

AT240DD0
	1038
	602
	
	
	559
	177.5
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	459
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1077
	722
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	502
	528
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1097
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	502
	528
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1044
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	527
	532
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1069
	
	650
	1050
	
	
	


表8-9 (续) 标准型Class900/ PN150,160 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量           mm

  Table 8-9 Outline dimensions and weights of PN900, 150/Class 160’s ball valve(forged) combined with pneumatic actuator (with the handwheel)












mm
	公称通径 DN Inch (mm)
	执行机构 

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	5" (125)
	AW35SR53

AW35SD53
	1094
	
	700
	1160
	559
	177.5
	
	8"(200)
	AW45SR53

AW45SD53
	1341
	
	700
	1250
	737
	247
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	1119
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW50SR54

AW50SD54
	1371
	
	800
	1350
	
	
	

	6" (150)
	AT270DR0

AT270DD0
	1093
	722
	
	
	610
	196.5
	
	
	AW55SR44

AW55SD44
	1396
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AT300DR0

AT300DD0
	1113
	758
	
	
	
	
	
	10"(250)
	AW40D004
	1302
	
	800
	320
	838
	281
	

	
	AW30D003
	1085
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW55D005
	1417
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW35D003
	1110
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW55SR44

AW55SD44
	1377
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW35SR53

AW35SD53
	1110
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1492
	
	950
	1800
	
	
	

	
	AW40SR43

AW40SD43
	1135
	
	700
	1160
	
	
	
	
	AW50D005
	1392
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1165
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW50SR54

AW50SD54
	1352
	
	800
	1350
	
	
	

	
	AW45SR53

AW45SD53
	1160
	
	700
	1250
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1467
	
	950
	1600
	
	
	

	8"(200)
	AW35D003
	1291
	
	700
	270
	737
	247
	
	12"(300)
	AW50D005
	1538
	
	950
	370
	965
	319
	

	
	AW35D004
	1296
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW55D005
	1563
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW40D004
	1321
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1613
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1346
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1638
	
	950
	1800
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。2.非保温型。       

3.表中结构长度A为RF法兰连接形式。如选RJ法兰连接形式时结构长度见表11。

Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table. 

 2. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please see table 11.

表8-10   标准型Class900/ PN150,160 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）     mm

  Table 8-10  Outline dimensions and weights of Class 900/ PN150, 160’s ball valve(forged)  combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm
	公称通径 DN
Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2"

(15)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	505
	285
	
	240
	Φ280
	254
	84
	
	2" (50)
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	644
	394
	
	300
	Φ320
	368
	106
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	350
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	669
	458
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	527
	350
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5+SD-5
AT190SD5+SD-5
	732
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	582
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	757
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	2½" (65)
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	763
	458
	
	300
	Φ320
	419
	130
	

	3/4"

(20)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	505
	285
	
	240
	Φ280
	254
	84
	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	826
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	350
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	851
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	527
	350
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	900
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	582
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	3"

 (80)
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	980
	528
	
	330
	Φ400
	381
	148
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	1005
	532
	
	
	
	
	
	

	1"

(25)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	505
	285
	
	240
	Φ280
	254
	84
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	1054
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	350
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1054
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	527
	350
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1093
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	582
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1113
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	1097
	532
	
	330
	Φ400
	457
	170
	

	1¼" (32)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	610
	301
	
	240
	Φ280
	279
	91
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1146
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	592
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1185
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT140SR5+SD-4
AT140SD5+SD-4
	592
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1185
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	617
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1205
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	680
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	5" (125)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1238
	602
	
	350
	Φ500
	559
	177.5
	

	1½" (40)
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	599
	394
	
	300
	Φ320
	305
	94
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1277
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	624
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1297
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	624
	458
	
	
	
	
	
	
	6" (150)
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1293
	722
	
	350
	Φ500
	610
	196.5
	

	
	AT190SR5+SD-5
AT190SD5+SD-5
	687
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1313
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	687
	528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	712
	532
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2.表中结构长度A为RF法兰连接形式。如选RJ法兰连接形式时结构长度A见表11。

Note: 1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table. 

 2. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please see table 11.

表8-11  标准型Class1500/ PN260 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量           mm

Table 8-11  Outline dimensions and weights of Class 1500/ PN 260’s ball valve (forged) combined with  pneumatic actuator 


mm
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1/2"(15)
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	257
	84
	
	2½" (65)
	AT190DR0

AT190DD0
	652
	528
	
	
	422
	130
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	677
	532
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	711
	602
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	711
	602
	
	
	
	
	

	3/4"(20)
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	257
	84
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	750
	722
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	770
	758
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	
	3" (80)
	AT210DR0

AT210DD0
	886
	532
	
	
	473
	160
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	920
	602
	
	
	
	
	

	1"(25)
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	257
	84
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	959
	722
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	959
	722
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	979
	758
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	926
	
	650
	1050
	
	
	

	1¼" (32)
	AT140DR0

AT140DD0
	427
	394
	
	
	282
	91
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	951
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DR0
	452
	458
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT240DR0

AT240DD0
	923
	602
	
	
	549
	180
	

	
	AT160SR5

AT160SD5
	452
	458
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	962
	722
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	495
	528
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	982
	758
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	520
	532
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	982
	758
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	AT140DR0

AT140DD0
	449
	394
	
	
	308
	94
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1042
	930
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0

AT160DR0
	474
	458
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	929
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	517
	528
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	954
	
	650
	1050
	
	
	

	
	AT190SR5

AT190SD5
	517
	528
	
	
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	979
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	542
	532
	
	
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1004
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	576
	602
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT300DR0

AT300DD0
	1192
	758
	
	
	673
	197.5
	

	2" (50)
	AT160DR0

AT160DR0
	504
	458
	
	
	371
	106
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1252
	930
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0

AT190DD0
	547
	528
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1119
	
	700
	270
	
	
	

	
	AT210SR5

AT210SD5
	572
	532
	
	
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	1190
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT210DR0

AT210DD0
	572
	532
	
	
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1215
	
	700
	1160
	
	
	

	
	AT240SR5

AT240SD5
	606
	602
	
	
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1245
	
	800
	1250
	
	
	

	
	AT270SR5

AT270SD5
	645
	722
	
	
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1240
	
	700
	1250
	
	
	


表8-11 (续) 标准型Class1500/ PN260 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量           mm

Table 8-11  Outline dimensions and weights of Class 1500/ PN 260’s ball valve (forged) combined with  pneumatic actuator 


mm
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg
	公称通径 DN

Inch (mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	6" (150)
	AT350DR0

AT350DD0
	1204
	888
	
	
	711
	216.5
	
	8"(200)
	AW55SR44

AW55SD44
	1387
	
	800
	1350
	841
	263
	

	
	AW30D003
	1116
	
	700
	270
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1477
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW35D004
	1146
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1502
	
	950
	1800
	
	
	

	
	AW35D003
	1141
	
	700
	270
	
	
	
	10"(250)
	AW50D005
	1459
	
	950
	370
	1000
	322
	

	
	AW40D004
	1171
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW55D005
	1484
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW45SR44

AW45SD44
	1196
	
	800
	1250
	
	
	
	
	AW60D005
	1509
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW45SR53

AW45SD53
	1191
	
	700
	1250
	
	
	
	
	AW65D005
	1554
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW50SR54

AW50SD54
	1221
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1534
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW55SR44

AW55SD44
	1246
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1559
	
	950
	1800
	
	
	

	8"(200)
	AW35D004
	1287
	
	800
	320
	841
	263
	
	12"(300)
	AW50D005
	1659
	
	950
	370
	1146
	370
	

	
	AW40D004
	1312
	
	800
	320
	
	
	
	
	AW60D005
	1709
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW50D005
	1402
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65D005
	1754
	
	950
	370
	
	
	

	
	AW55D005
	1427
	
	950
	370
	
	
	
	
	AW65SR55

AW65SD55
	1734
	
	950
	1600
	
	
	

	
	AW50SR54

AW50SD54
	1362
	
	800
	1350
	
	
	
	
	AW70SR45

AW70SD45
	1759
	
	950
	1800
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2.表中结构长度A为RJ法兰连接形式。如选RF法兰连接形式时结构长度A见表11。

Note: 1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table. 

2. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please see table 11.

表8-12 标准型 Class1500/ PN260 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）                 mm

Table 8-12  Outline dimensions and weights of Class 1500/ PN 260’s ball valve (forged) combined with  pneumatic actuator(with the handwheel) 


mm
	公称通径

Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

kg
	公称通径

Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

kg

	1/2"

(15)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	240
	Φ280
	254
	84
	
	2"

 (50)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	732
	528
	
	330
	Φ400
	371
	106
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	757
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	757
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	806
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	3/4"

(20)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	240
	Φ280
	254
	84
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	845
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	2½"

 (65)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	837
	528
	
	330
	Φ400
	422
	130
	

	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	862
	532
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	911
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	1"

(25)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	240
	Φ280
	254
	84
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	911
	602
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	950
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	970
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	3"

 (80)
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	1071
	532
	
	330
	Φ400
	473
	160
	

	1¼" (32)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	592
	394
	
	300
	Φ320
	279
	91
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1120
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DR0+SD-4
	617
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1159
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	617
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1159
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	680
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1179
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	705
	532
	
	
	
	
	
	
	4" (100)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1123
	602
	
	350
	Φ500
	549
	180
	

	1½" (40)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	614
	394
	
	300
	Φ320
	305
	94
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1162
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DR0+SD-4
	639
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1182
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	702
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1182
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	702
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1272
	930
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	727
	532
	
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1392
	758
	
	365
	Φ600
	673
	197.5
	

	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	776
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1482
	930
	
	460
	Φ800
	
	
	

	2"

 (50)
	AT160DR0+SD-4

AT160DR0+SD-4
	669
	458
	
	300
	Φ320
	371
	106
	
	6" (150)
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1434
	888
	
	
	
	711
	216.5
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2.表中结构长度A为RJ法兰连接形式。如选RF法兰连接形式时结构长度A见表11。

Note: 1. The accessory’s  outline dimensions aren’t included in the table. 

2. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please see table 11.

表8-13  标准型Class2500/ PN420 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量  (带手轮)       mm

Table 1-15 Outline dimensions and weights of Class 2500/ PN  420’s ball valve (forged) combined with pneumatic actuator(with the handwheel)


mm

	公称通径

Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

kg
	公称通径

Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

kg

	1/2"

(15)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	612
	394
	
	300
	Φ320
	308
	88
	
	1½" (40)
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	819
	602
	
	350
	Φ500
	384
	116
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	637
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	858
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	700
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	2" (50)
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	786
	532
	
	330
	Φ400
	454
	132
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	725
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	835
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	3/4"

(20)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	612
	394
	
	300
	Φ320
	308
	88
	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	835
	319
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	637
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	874
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	700
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	894
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	725
	532
	
	
	
	
	
	
	2½" (65)
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	901
	602
	
	350
	Φ500
	514
	145
	

	1"

(25)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	612
	394
	
	300
	Φ320
	308
	88
	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	940
	722
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	637
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	940
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	700
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	960
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	725
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT350SR5+SD-8

AT350SD5+SD-8
	1050
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	1¼" (32)
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	664
	458
	
	300
	Φ320
	349
	105
	
	3" (80)
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1172
	722
	
	350
	Φ500
	584
	178
	

	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	727
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1192
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	727
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1192
	758
	
	
	
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	752
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT350SR5+SD-8

AT350SD5+SD-8
	1282
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	801
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	
	4" (100)
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1228
	758
	
	365
	Φ600
	683
	203
	

	1½" (40)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	745
	528
	
	330
	Φ400
	384
	116
	
	
	AT350DR0+SD-8AT350DD0+SD-8
	1318
	888
	
	460
	Φ800
	
	
	

	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	770
	532
	
	
	
	
	
	
	5" (125)
	AT350DR0+SD-8

AT350DD0+SD-8
	1504
	888
	
	460
	Φ800
	803
	215
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2.表中结构长度A为RJ法兰连接形式。如选RF法兰连接形式时结构长度A见表11。

Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table. 

2. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please see table 11.

表8-14  标准型Class2500/ PN420 （锻件）配气动执行机构外形尺寸及重量（带手轮）           mm

Table 8-14  Outline dimensions and weights of Class 2500/ PN 420’s ball valve (forged) combined with pneumatic actuator (with the handwheel)



mm
	公称

通径

Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	M

(φ)
	A
	H1
	重量

kg
	公称

通径

Inch (mm)
	执行机构
	H
	B
	B1
	B2
	M

(φ)
	A
	H1
	重量

kg

	1/2"(15)
	AT160SR5+SD4

AT160SD5+SD4
	792
	560
	
	280
	320
	308
	88
	67
	3" (80)
	AT350DR0+SD8

AT350DD0+SD8
	1512
	930
	
	
	
	584
	178
	555

	
	AT190SR5+SD5

AT190SD5+SD5
	885
	540
	
	290
	400
	
	
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT140DR0+SD4

AT140DD0+SD4
	766
	405
	
	280
	320
	
	
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3/4"(20)
	AT210SR5+SD5

AT210SD5+SD5
	910
	560
	
	290
	400
	308
	88
	95
	4" (100)
	AT350DR0+SD8

AT350DD0+SD8
	1548
	930
	
	
	
	683
	203
	794

	
	AT140DR0+SD4

AT140DD0+SD4
	768
	405
	
	280
	320
	
	
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1"(25)
	AT210SR5+SD5

AT210SD5+SD5
	910
	560
	
	290
	400
	308
	88
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT160DR0+SD4

AT160DD0+SD4
	792
	560
	
	280
	320
	
	
	68
	5" (125)
	AT350DR0+SD8

AT350DD0+SD8
	1647
	930
	
	
	
	803
	215
	929

	1¼" (32)
	AT240SR5+SD6

AT240SD5+SD6
	1001
	620
	
	330
	500
	349
	105
	144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AT190DR0+SD5

AT190DD0+SD5
	897
	540
	
	290
	400
	
	
	101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	AT270SR5+SD7

AT270SD5+SD7
	1058
	740
	
	370
	600
	384
	116
	200
	

	
	AT190DR0+SD5

AT190DD0+SD5
	917
	540
	
	290
	400
	
	
	122
	

	2" (50)
	AT300SR5+SD7

AT300SD5+SD7
	1094
	800
	
	370
	600
	454
	132
	287.5
	

	
	AT210DR0+SD5

AT210DD0+SD5
	1042
	740
	
	290
	400
	
	
	263.5
	

	2½" (65)
	AT300SR5+SD7

AT300SD5+SD7
	1200
	800
	
	370
	600
	514
	145
	470
	

	
	AT350SR5+SD8

AT350SD5+SD8
	1280
	930
	
	370
	600
	
	
	750
	

	
	AT270DR0+SD6

AT270DD0+SD6
	1190
	740
	
	330
	500
	
	
	430
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件

2.表中结构长度A为RJ法兰连接形式。如选RF法兰连接形式时结构长度A见表11。

Note: 1. The accessory’s weights and outline dimensions aren’t included in the table. 

2. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please see table 11.

表8-15  标准型 PN16,20/ Class150 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                       mm

Table 8-15  Outline dimensions and weights of PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with M series electric actuator  



mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	PN1.6  PN2.0  Class150
	
	
	
	
	
	

	1/2" (15)
	M0311
	108
	426.5
	55
	
	280
	365
	

	3/4" (20) 
	M0311
	117
	426.5
	55
	
	280
	365
	

	1" (25)
	M0311
	127
	426.5
	55
	
	280
	365
	

	1¼" (32)
	M0311
	140
	432
	57.5
	
	280
	365
	

	1½" (40)
	M0311
	165
	439
	63
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	
	
	
	280
	365
	

	2" (50)
	M0311
	178
	459
	75
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	
	
	
	280
	365
	

	2½" (65)
	M0321
	190
	479.5
	90
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	519.5
	
	
	300
	410
	

	3" (80)
	M0321
	203
	491
	95
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	531
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	
	
	
	300
	410
	

	4" (100)
	M0330
	229
	568
	115
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	
	
	
	300
	410
	

	5" (125)
	M0360
	356
	607.5
	135
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	598.5
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8005
	
	
	
	
	328
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	
	
	
	385
	460
	

	6" (150)
	M8310+A8020
	394
	700
	157.5
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	705
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	
	
	
	385
	460
	

	8"(200)
	M8320+A8020
	457
	808
	230.5
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	900
	
	
	405
	544
	

	
	M8520+A8040
	
	
	
	
	405
	544
	

	10" (250)
	M8320+A8040
	533
	1067
	280
	
	405
	544
	

	
	M8520+A8040
	
	
	
	
	405
	544
	

	
	M8330+A8040
	
	975
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	1048.5
	
	
	454
	492
	


表8-15 （续）标准型PN16,20/ Class150 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                       mm

Table 8-15  Outline dimensions and weights of PN16, 20/ Class 150’s ball valve combined with M series electric actuator  



mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	PN1.6  PN2.0  Class150
	
	
	
	
	
	

	12" (300)
	M8330+A8040
	610
	1012.5
	318
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090+G6502
	
	1086
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	
	
	

	14" (350)
	M8330+A8161
	686
	1307
	352
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8162
	
	
	
	
	
	
	

	
	M8540+A8160
	
	1357
	
	
	
	
	

	16" (400)
	M8330+A8090
	762
	1728.5
	440
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090+G6502
	
	
	
	
	454
	492
	

	
	M8330+A8162
	
	
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	

	
	M8530+A8162
	
	
	
	
	
	
	

	
	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	

	18" (450)
	M8330+A8161
	864
	2058
	540
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	
	
	
	980
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	
	
	
	
	
	

	
	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	

	20" (500)
	M8330+A8162
	914
	2128
	600
	
	980
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	
	
	
	
	
	

	
	M8340+A8250
	
	
	
	
	
	
	

	
	M8540+A8250
	
	
	
	
	
	
	


注：1.表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

2.连接形式直连式。

1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection 
表8-16  标准型PN25,40,50 /Class300 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                     mm

Table 8-16  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 /Class 300’s ball valve combined with M series electric actuator   



       mm
	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	PN2.5  PN4.0  PN5.0  Class300
	
	
	
	
	
	

	1/2" (15)
	M0311
	140
	389
	62.5
	
	280
	365
	

	3/4" (20)
	M0311
	152
	389
	62.5
	
	280
	365
	

	1" (25)
	M0311
	165
	389
	62.5
	
	280
	365
	

	1¼" (32)
	M0311
	178
	419
	67.5
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	419
	
	
	280
	365
	

	1½" (40)
	M0311
	190
	419
	77.5
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	419
	
	
	280
	365
	

	2" (50)
	M0311
	216
	429
	82.5
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	429
	
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	469
	
	
	300
	410
	

	2½" (65)
	M0321
	241
	469
	95
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	509
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	509
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	509
	
	
	328
	460
	

	3" (80)
	M0321
	283
	479
	105
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	519
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	519
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	519
	
	
	328
	460
	

	
	M8510+A8005
	
	519
	
	
	328
	460
	

	
	M8310+A8010
	
	527
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	527
	
	
	357
	460
	

	4" (100)
	M0330
	305
	559
	127.5
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	559
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	600
	
	
	328
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	600
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	670
	
	
	385
	460
	

	5" (125)
	M0360
	381
	609
	140.5
	
	300
	410
	


表8-16 （续） 标准型PN25,40,50 /Class300 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                     mm

Table 8-16  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 /Class 300’s ball valve combined with M series electric actuator   



       mm
	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	PN2.5  PN4.0  PN5.0  Class300
	
	
	
	
	
	

	5" (125)
	M8310+A8010
	381
	657
	140.5
	
	357
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	690
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	657
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	690
	
	
	385
	460
	

	6" (150)


	M8320+A8020
	403
	691
	160.5
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	700
	
	
	405
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	695
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	691
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	700
	
	
	405
	460
	

	8"(200)
	M8320+A8020
	502
	870
	230.5
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	870
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	900
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	900
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8040
	
	930
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	980
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	980
	
	
	454
	492
	

	10" (250)
	M8320+A8020
	568
	935
	280
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	955
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	955
	
	
	405
	460
	

	
	M8530+A8040
	
	975
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8040
	
	975
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	986
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1046
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	986
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090+G6502
	
	986
	
	
	454
	492
	

	12" (300)
	M8330+A8040
	648
	1050
	318
	
	405
	492
	


表8-16 （续） 标准型PN25,40,50 /Class300 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                     mm

Table 8-16  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 /Class 300’s ball valve combined with M series electric actuator   



       mm
	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	PN2.5  PN4.0  PN5.0  Class300
	
	
	
	
	
	

	12" (300)
	M8530+A8040
	648
	1050
	318
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1086
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	1086
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1146
	
	
	454
	544
	

	
	M8430+A8161
	
	1207
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1207
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8090+G6502
	
	1086
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8162
	
	1207
	
	
	684
	544
	

	14" (350)
	M8330+A8090
	762
	1160
	352
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	1160
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090+G6502
	
	1160
	
	
	454
	492
	

	
	M8430+A8161
	
	1307
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8161
	
	1307
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1307
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1307
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1338
	
	
	692
	544
	

	16" (400)
	M8330+A8090
	838
	1388
	440
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090+G6502
	
	1388
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8161
	
	1408
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1408
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1408
	
	
	692
	544
	

	
	M8350+A8250
	
	1478
	
	
	980
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1438
	
	
	692
	544
	

	
	M8550+A8250
	
	1478
	
	
	980
	544
	

	18" (450)
	M8330+A8161
	914
	1488
	540
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1488
	
	
	684
	544
	

	
	M8350+A8250
	
	1568
	
	
	980
	544
	

	
	M8550+A8250
	
	1568
	
	
	980
	544
	


表8-16 （续） 标准型PN25,40,50 /Class300 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                     mm

Table 8-16  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 /Class 300’s ball valve combined with M series electric actuator   



       mm
	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	PN2.5  PN4.0  PN5.0  Class300
	
	
	
	
	
	

	20" (500)
	M8330+A8162
	991
	1608
	600
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1608
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1608
	
	
	692
	544
	

	
	M8350+A8250
	
	1658
	
	
	980
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1638
	
	
	692
	544
	


注：1.表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

2.连接形式直连式。

  1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection 
 表8-17   PN63 配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                   mm

Table 8-17  Outline dimensions and weights of PN63’s ball valve combined with M series electric actuator        mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	 PN100 PN110 Class600
	
	
	
	
	
	

	1/2" (15)
	M0311
	165 
	419
	70
	
	280
	365
	

	3/4" (20)
	M0311
	190
	419
	70
	
	280
	365
	

	1" (25)
	M0311
	216
	459
	70
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	459
	
	
	280
	365
	

	1¼" (32)
	M0311
	229
	471
	87
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	471
	
	
	280
	365
	

	1½" (40)
	M0311
	241
	507
	106
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	507
	
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	547
	
	
	300
	410
	

	2" (50)
	M0311
	292
	527
	106
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	527
	
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	567
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	567
	
	
	300
	410
	

	2½" (65)
	M0321
	330
	609
	134
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	649
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	689
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	689
	
	
	328
	460
	

	
	M8310+A8010
	
	697
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	697
	
	
	357
	460
	

	3" (80)
	M0321
	356
	650
	144
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	690
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	690
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	690
	
	
	328
	460
	

	
	M8310+A8010
	
	698
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	698
	
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	732
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	732
	
	
	385
	460
	

	4" (100)
	M0330
	406
	750
	181
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	750
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	792
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	792
	
	
	357
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	836
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	836
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	836
	
	
	385
	460
	

	5" (125)
	M0360
	457
	859
	245
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	901
	
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	926
	
	
	405
	460
	

	6" (150)
	M8310+A8010
	495
	936
	254
	
	357
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	932
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	932
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	932
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	934
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8040
	
	934
	
	
	405
	492
	

	
	M8520+A8040
	
	934
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8090
	
	957
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	957
	
	
	454
	492
	

	8"(200)
	M8320+A8020
	597
	998
	305
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	998
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	998
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8040
	
	1005
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1005
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1016
	
	
	454
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1016
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1076
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1016
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8090
	
	1076
	
	
	454
	544
	

	10" (250)
	M8320+A8020
	673
	1117
	336
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	1117
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	1117
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1117
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1128
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1230
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1128
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8090
	
	1230
	
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1250
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1250
	
	
	684
	544
	

	12" (300)
	M8330+A8040
	762
	1185
	427
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1185
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1196
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8160
	
	1317
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8161
	
	1317
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1348
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1348
	
	
	692
	544
	

	14" (350)
	M8330+A8090
	826
	1338
	463
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8250
	
	1488
	
	
	692
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1338
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8161
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1368
	
	
	692
	544
	

	
	M8340+A8090
	
	1338
	
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1458
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8162
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	16"(400)
	M8340+A8090
	902
	1587
	440
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8162
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1638
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1638
	
	
	692
	544
	

	18" (450)
	M8330+A8161
	978
	1718
	640
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1718
	
	
	684
	544
	

	
	M8350+A8400 

（35000Nm）
	
	1645
	
	
	980
	544
	

	
	M8550+A8400 

（35000Nm）
	
	1645
	
	
	980
	544
	

	20" (500)
	M8330+A8162
	1054
	2218
	740
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	2218
	
	
	684
	544
	

	
	M8350+A8400 

（35000Nm）
	
	1945
	
	
	980
	544
	

	
	M8550+A8400 

（35000Nm）
	
	1945
	
	
	980
	544
	


注：1.表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

2.连接形式直连式。

1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection 
表8-18  标准型PN100,110 /Class600  配M系列电动执行机构外形尺寸及重量                   mm

Table 8-18  Outline dimensions and weights of PN 100, 110 /Class 600’s ball valve  combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	 PN100 PN110 Class600
	
	
	
	
	
	

	1/2" (15)
	M0311
	165
	419
	70
	
	280
	365
	

	3/4" (20)
	M0311
	190
	419
	70
	
	280
	365
	

	1" (25)
	M0311
	216
	459
	70
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	459
	
	
	280
	365
	

	1¼" (32)
	M0311
	229
	471
	87
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	471
	
	
	280
	365
	

	1½" (40)
	M0311
	241
	507
	106
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	507
	
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	547
	
	
	300
	410
	

	2" (50)
	M0311
	292
	527
	106
	
	280
	365
	

	
	M0321
	
	527
	
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	567
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	567
	
	
	300
	410
	

	2½" (65)
	M0321
	330
	609
	134
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	649
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	689
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	689
	
	
	328
	460
	

	
	M8310+A8010
	
	697
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	697
	
	
	357
	460
	

	3" (80)
	M0321
	356
	650
	144
	
	280
	365
	

	
	M0330
	
	690
	
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	690
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	690
	
	
	328
	460
	

	
	M8310+A8010
	
	698
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	698
	
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	732
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	732
	
	
	385
	460
	

	4" (100)
	M0330
	432
	750
	181
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	750
	
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	792
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	792
	
	
	357
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	836
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	836
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	836
	
	
	385
	460
	

	5" (125)
	M0360
	508
	859
	245
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	901
	
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	916
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	926
	
	
	405
	460
	

	6" (150)
	M8310+A8010
	559
	936
	254
	
	357
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	932
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	932
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	932
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	934
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8040
	
	934
	
	
	405
	492
	

	
	M8520+A8040
	
	934
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8090
	
	957
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	957
	
	
	454
	492
	

	8"(200)
	M8320+A8020
	660
	998
	305
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	998
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	998
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8040
	
	1005
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1005
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1016
	
	
	454
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1016
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1076
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1016
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8090
	
	1076
	
	
	454
	544
	

	10" (250)
	M8320+A8020
	787
	1117
	336
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	1117
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	1117
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1117
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1128
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1230
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1128
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8090
	
	1230
	
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1250
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1250
	
	
	684
	544
	

	12" (300)
	M8330+A8040
	838
	1185
	427
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1185
	
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1196
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8160
	
	1317
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8161
	
	1317
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1348
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1348
	
	
	692
	544
	

	14" (350)
	M8330+A8090
	889
	1338
	463
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8250
	
	1488
	
	
	692
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1338
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8161
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1368
	
	
	692
	544
	

	
	M8340+A8090
	
	1338
	
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1458
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8162
	
	1338
	
	
	684
	544
	

	16"(400)
	M8340+A8090
	991
	1587
	440
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8162
	
	1607
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1638
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1638
	
	
	692
	544
	

	18" (450)
	M8330+A8161
	1092
	1718
	640
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8161
	
	1718
	
	
	684
	544
	

	
	M8350+A8400 

（35000Nm）
	
	1645
	
	
	980
	544
	

	
	M8550+A8400 

（35000Nm）
	
	1645
	
	
	980
	544
	

	20" (500)
	M8330+A8162
	1194
	2218
	740
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	2218
	
	
	684
	544
	

	
	M8350+A8400 

（35000Nm）
	
	1945
	
	
	980
	544
	

	
	M8550+A8400 

（35000Nm）
	
	1945
	
	
	980
	544
	


注：1.表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

2.连接形式直连式。

1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection 
表8-19 标准型Class900/PN150,160 硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量                     mm

Table 8-19  Outline dimensions and weights of Class 900/PN 150, 160’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class900/PN150,160
	
	
	
	
	
	

	3/4" (15)
	M0330
	254
	650
	84
	
	297.5
	410
	

	1/2" (20)
	M0330
	254
	650
	84
	
	297.5
	410
	

	1" (25)
	M0330
	254
	650
	84
	
	297.5
	410
	

	1¼" (32)
	M0330
	279
	710
	91
	
	297.5
	410
	

	1½" (40)
	M0360
	305
	710
	94
	
	297.5
	410
	

	
	M8310+A8005
	
	742
	
	
	300
	459
	

	2" (50)
	M0360
	368
	760
	106
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	768
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	768
	
	
	357
	460
	

	2½" (65)
	M0360
	419
	800
	130
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	808
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	842
	
	
	357
	460
	

	3" (80)
	M8310+A8010
	381
	866
	148
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	900
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	900
	
	
	385
	460
	

	4" (100)
	M8320+A8020
	457
	940
	170
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	950
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	950
	
	
	405
	460
	

	5" (125)
	M8320+A8040
	559
	1012
	177.5
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8040
	
	1019
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	1030
	
	
	454
	492
	

	6" (150)
	M8330+A8040
	610
	1089
	196.5
	
	405
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1100
	
	
	454
	544
	

	
	M8540+A8090
	
	1100
	
	
	454
	544
	

	8"(200)
	M8330+A8090
	737
	1280
	247
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8160
	
	1401
	
	
	684
	544
	

	10" (250)
	M8340+A8160
	838
	1380
	281
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1411
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1411
	
	
	692
	544
	


表8-19（续）标准型 Class900/PN150,160 硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量             mm

Table 8-19  Outline dimensions and weights of Class 900/PN 150, 160’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class900/PN150,160
	
	
	
	
	
	

	12"(300)
	M8340+A8160
	965
	1450
	318
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1481
	
	
	692
	544
	

	
	M8350+A8400

（35000Nm）
	
	1521
	
	
	980
	544
	

	
	M8550+A8400

（35000Nm）
	
	1521
	
	
	980
	544
	


注：1..表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

    2.连接形式直连式。结构长度A参考气动执行器。

3.表中结构长度A为RF法兰连接形式。如选RJ法兰连接形式时结构长度A请详询技术部。

1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection. For structural length A, please refer to pneumatic actuator.

3. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please consult the technical department for the structural length.  
表8-20 标准型Class1500/PN260硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量                          mm

Table 8-20  Outline dimensions and weights of Class 1500/PN 260’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class1500/PN260
	
	
	
	
	
	

	3/4" (15)
	M0330
	257
	650
	84
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	650
	
	
	300
	410
	

	1/2" (20)
	M0330
	257
	710
	84
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	710
	
	
	300
	410
	

	1" (25)
	M0330
	257
	710
	84
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	710
	
	
	300
	410
	

	1¼" (32)
	M0330
	282
	710
	91
	
	300
	410
	

	
	M0360
	
	710
	
	
	300
	410
	

	1½" (40)
	M0360
	308
	710
	94
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	720
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	720
	
	
	357
	460
	

	2" (50)
	M8310+A8010
	371
	636
	106
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	670
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	636
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	670
	
	
	385
	460
	

	2½" (65)
	M8310+A8020
	422
	920
	130
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	956
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	920
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	956
	
	
	385
	460
	

	3" (80)
	M8320+A8020
	473
	1000
	160
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	1000
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	1000
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	1000
	
	
	405
	460
	

	4" (100)
	M8330+A8040
	549
	1020
	180
	
	405
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1030
	
	
	454
	492
	

	
	M8520+A8040
	
	1020
	
	
	405
	460
	

	
	M8530+A8040
	
	1020
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	1030
	
	
	454
	492
	

	5" (125)
	M8330+A8040
	673
	1190
	197.5
	
	454
	492
	

	
	M8330+A8090
	
	1200
	
	
	405
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1300
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8040
	
	1190
	
	
	405
	492
	

	
	M8530+A8090
	
	1200
	
	
	405
	492
	

	
	M8540+A8090
	
	1300
	
	
	454
	544
	

	6" (150)
	M8330+A8090
	711
	1350
	216.5
	
	405
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1450
	
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1470
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1350
	
	
	405
	492
	


表8-20（续） 标准型Class1500/PN260硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量                  mm Table 8-20  Outline dimensions and weights of Class 1500/PN 260’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class1500/PN260
	
	
	
	
	
	

	6" (150)
	M8530+A8161
	711
	1470
	216.5
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1470
	
	
	684
	544
	

	8"(200)
	M8340+A8090
	841
	1560
	263
	
	454
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1580
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1610
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1580
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1610
	
	
	692
	544
	

	10" (250)
	M8340+A8160
	1000
	1660
	322
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1691
	
	
	692
	544
	

	12"(300)
	M8350+A8250
	1146
	1760
	372
	
	684
	544
	

	
	M8350+A8400

(35000Nm)
	
	1718
	
	
	980
	544
	

	
	M8350+A8400

(45000Nm)
	
	1718
	
	
	980
	544
	

	
	M8350+A8400

(65000Nm)
	
	1718
	
	
	980
	544
	


注：1.表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

    2.连接形式直连式。结构长度A参考气动执行器。

3.表中结构长度A为RJ法兰连接形式。如选RF法兰连接形式时结构长度A请详询技术部。

1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection. For structural length A, please refer to pneumatic actuator.

3. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please consult the technical department for the structural length.  
表8-21 标准型Class2500/PN420 硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量                   mm

Table 8-21  Outline dimensions and weights of Class 2500/PN 420’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class2500/PN420
	
	
	
	
	
	

	3/4" (15)
	M0360
	308
	670
	88
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	690
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	690
	
	
	357
	460
	

	1/2" (20)
	M0360
	308
	750
	88
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	770
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	770
	
	
	357
	460
	

	1" (25)
	M0360
	308
	750
	88
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	770
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	770
	
	
	357
	460
	

	1¼" (32)
	M0360
	349
	750
	105
	
	300
	410
	

	
	M8310+A8010
	
	770
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	770
	
	
	357
	460
	

	1½" (40)
	M8310+A8010
	384
	640
	116
	
	357
	460
	

	
	M8310+A8020
	
	660
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	670
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8010
	
	640
	
	
	357
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	660
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	670
	
	
	385
	460
	

	2" (50)
	M8310+A8020
	454
	760
	132
	
	357
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	780
	
	
	385
	460
	

	
	M8510+A8020
	
	760
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	780
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	810
	
	
	405
	460
	

	2½" (65)
	M8310+A8020
	514
	970
	145
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8020
	
	990
	
	
	385
	460
	

	
	M8320+A8040
	
	1020
	
	
	405
	460
	

	
	M8520+A8020
	
	990
	
	
	385
	460
	

	
	M8520+A8040
	
	1020
	
	
	405
	460
	

	3" (80)
	M8320+A8040
	584
	1080
	178
	
	454
	492
	

	
	M8330+A8040
	
	1090
	
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8090
	
	1130
	
	
	454
	492
	


表8-21（续）标准型 Class2500/PN420 硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量    mm

Table 8-21  Outline dimensions and weights of Class 2500/PN 420’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class2500/PN420
	
	
	
	
	
	

	3" (80)
	M8520+A8040
	584
	1080
	178
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8040
	
	1090
	
	
	405
	460
	

	
	M8530+A8090
	
	1130
	
	
	454
	492
	

	4" (100)
	M8330+A8040
	683
	1110
	203
	
	405
	460
	

	
	M8330+A8090
	
	1170
	
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1190
	
	
	454
	544
	

	
	M8530+A8040
	
	1110
	
	
	405
	460
	

	
	M8530+A8090
	
	1170
	
	
	454
	492
	

	
	M8540+A8090
	
	1190
	
	
	454
	544
	

	5" (125)
	M8330+A8090
	803
	1300
	215
	
	454
	492
	

	
	M8340+A8090
	
	1350
	
	
	454
	544
	

	
	M8330+A8161
	
	1350
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8090
	
	1300
	
	
	454
	492
	

	
	M8530+A8161
	
	1350
	
	
	684
	544
	

	
	M8530+A8162
	
	1350
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8090
	
	1350
	
	
	454
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1400
	
	
	684
	544
	

	6" (150)
	M8340+A8090
	927
	1390
	263
	
	454
	544
	

	
	M8330+A8161
	
	1370
	
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1370
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8160
	
	1420
	
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1450
	
	
	692
	544
	

	
	M8540+A8090
	
	1390
	
	
	454
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1420
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1450
	
	
	692
	544
	

	8"(200)
	M8330+A8161
	1038
	1480
	302
	
	684
	544
	

	
	M8330+A8162
	
	1480
	
	
	684
	544
	


表8-21（续） 标准型Class2500/PN420 硬密封锻制球阀配M电动执行机构外形尺寸及重量    mm

Table 8-21  Outline dimensions and weights of Class 2500/PN 420’s hard sealing forged ball valve combined with M series electric actuator




mm

	公称通径 DN

Inch(mm)
	执行机构

Actuator
	A
	H
	H1
	B1
	B2
	B
	重量

Weight
kg

	
	
	Class2500/PN420
	
	
	
	
	
	

	8"(200)
	M8340+A8160
	1038
	1500
	302
	
	684
	544
	

	
	M8340+A8250
	
	1560
	
	
	692
	544
	

	
	M8350+A8400

(35000Nm)
	
	1600
	
	
	980
	544
	

	
	M8540+A8160
	
	1500
	
	
	684
	544
	

	
	M8540+A8250
	
	1560
	
	
	692
	544
	

	
	M8450+A8400

(35000Nm)
	
	1600
	
	
	980
	544
	


注：1.表格配置只作为阀门所需力矩的参考，其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。

    2.连接形式直连式。结构长度A参考气动执行器。

3.表中结构长度A为RJ法兰连接形式。如选RF法兰连接形式时结构长度A请详询技术部。

1.The data in the table is reference to valve’s required torque, and for other required functions and models, please refer to the M series actuator sample. 

2.End connection type: direct connection. For structural length A, please refer to pneumatic actuator.

3. The table indicates the structural length A of RF type flange and if the selected flange connection is RJ, please consult the technical department for the structural length.  
表9保温型
表9-1 保温型O型球阀PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量         mm

Table 9 steam jacket type
Table 9-1 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator  


mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径 Pipe size(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1/2" (15)


	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	140
	63
	
	1”(25)
	2" (50)
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	140
	75
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5

AT63SD5
	365.6
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	1¼" (32)
	2" (50)
	AT75DR0

AT75DD0
	282.5
	184
	
	
	165
	75
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	292
	204
	
	
	
	
	

	3/4" (20)


	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	140
	63
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	299.5
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	299.5
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5

AT63SD5
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	299.5
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4


	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	1½" (40)
	2½" (65)
	AT83DR0

AT83DD0
	299
	204
	
	
	165
	90
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	306.5
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	323
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	345
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	323
	268
	
	
	
	
	

	1”(25)
	2" (50)
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	140
	75
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	345
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DD0

AT105DR0
	323
	268
	
	
	
	
	


表9-1(续) 保温型O型球阀PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量       mm

Table 9-1 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator  


mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径 Pipe size(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN 
Inch

(mm)
	配管口径 Pipe size(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT140SR4

AT140SD4
	362
	394
	
	
	165
	90
	
	3" (80)
	5"

(125)
	AT190SR4

AT190SD4
	482
	528
	
	
	229
	128
	

	2" (50)
	3" (80)
	AT92DR0

AT92DD0
	326.5
	262
	
	
	178
	95
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	507
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	4" (100)
	6" (150)
	AT125DR0

AT125DD0
	434
	301
	
	
	254
	140
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	451
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	476
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	319
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	476
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	476
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	519
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	407
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	519
	528
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	4"

(100)
	AT92DR0

AT92DD0
	347
	262
	
	
	190
	115
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	544
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	363.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	578
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	5" (125)
	8" (200)
	AT160DR0

AT160DD0
	515.5
	458
	
	
	267
	173
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	558.8
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	583.5
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	583.5
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	583.5
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	617.5
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	617.5
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	470.5
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	656.5
	722
	
	
	
	
	

	3" (80)
	5"

(125)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	268
	
	
	229
	128
	
	6" (150)
	10" (250)
	AT190DR0

AT190DD0
	612
	528
	
	
	394
	203
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	637
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	671
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	671
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	414
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	710
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	730
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	439
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AW22D001
	619.5
	
	520
	200
	
	
	


表9-1(续) 保温型O型球阀PN16,20/ Class150 配气动执行机构外形尺寸及重量      mm

Table 9-1 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator  


mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size(mm)
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	6" (150)
	10" (250)
	AW24SR51

AW24SD51
	637
	
	520
	910
	394
	203
	
	10" (250)
	14" (350)
	AT240DR0

AT240DD0
	930
	602
	
	
	533
	330
	

	
	
	AW24SR42

AW24SD42
	647
	
	650
	910
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	969
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AW27SR42

AW27SD42
	677
	
	650
	910
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	989
	758
	
	
	
	
	

	8"

(200)
	12" (300)
	AT210DR0

AT210DD0
	729
	532
	
	
	457
	243
	
	
	
	AW22D001
	878.5
	
	520
	200
	
	
	

	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	763
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW22D002
	888.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	802
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	906
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	802
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D002
	936
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	822
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	951
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AW22D001
	711.5
	
	520
	200
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	936
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW22D002
	721.5
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	961
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW27SR52

AW27SD52
	769
	
	650
	950
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	976
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	769
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1011
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	769
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	794
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2. PN1.6MPa DN40和PN1.6MPa DN100 为螺纹孔孔法兰

3.保温型

Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table. 

2. PN1.6MPa DN40 and PN1.6MPa DN100 are threaded hole flanges

3. Steam jacket type
表9-2 保温型O型球阀（带手轮） PN16，20 / Class 150 配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-2 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)    mm  
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size(mm)
	执行

机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight Kg

	1/2" (15)
	1½"

(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	140
	63
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5+SD-1

AT63SD5+SD-1
	475.6
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	180
	Φ180
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"

(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	140
	63
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5+SD-1

AT63SD5+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	180
	Φ180
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	1”

(25)
	2" (50)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	180
	Φ180
	140
	75
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	


表9-2 (续)保温型O型球阀（带手轮） PN16，20 / Class 150 配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-2 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)    mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size(mm)
	执行

机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

WeightKg

	1”

(25)
	2" (50)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	140
	75
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	1¼" (32)
	2" (50)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	392.5
	184
	
	180
	Φ180
	165
	75
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	422
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	429.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	429.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	429.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	446
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	446
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	429
	204
	
	210
	Φ200
	165
	90
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	436.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	453
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	453
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3
AT125SD4+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DD0+SD-3

AT105DR0+SD-3
	453
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	527
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	2" (50)
	3" (80)
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	456.5
	262
	
	210
	Φ200
	178
	75
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	449
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	


表9-2 (续)保温型O型球阀（带手轮） PN16，20 / Class 150 配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-2 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)    mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径 Pipe size(mm)
	执行

机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

WeightKg

	2" (50)
	3" (80)
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	240
	Φ280
	178
	75
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	572
	458
	
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	4"

(100)
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	477
	262
	
	210
	Φ200
	190
	115
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	493.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3
AT125SD5+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4
AT140SD5+SD-4
	567.5
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4
AT140SD4+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	655.5
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	3" (80)
	5"

(125)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	505
	268
	
	240
	Φ280
	229
	128
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4
AT140SD5+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	692
	532
	
	
	
	
	
	


表9-2 (续)保温型O型球阀（带手轮） PN16，20 / Class 150 配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-2 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)    mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径 Pipe size(mm)
	执行

机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

WeightKg

	4" (100)
	6" (150)
	AT125DR0+SD-3
AT125DD0+SD-3
	564
	301
	
	240
	Φ280
	254
	140
	

	
	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	616
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	641
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4
AT160SD5+SD-4
	641
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	641
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	704
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	704
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5
AT210SD5+SD-5
	729
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6
AT240SD4+SD-6
	778
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	5" (125)
	8" (200
	AT160DR0+SD-4
AT160DD0+SD-4
	680.5
	458
	
	300
	Φ320
	267
	173
	

	
	
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	743.8
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5
AT210SD5+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6
AT240SD4+SD-6
	817.5
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	817.5
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7
AT270SD4+SD-7
	856.5
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	6" (150)
	10" (250)
	AT190DR0+SD-5
AT190DD0+SD-5
	797
	528
	
	330
	Φ400
	394
	203
	

	
	
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	822
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	871
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	871
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7
AT270SD4+SD-7
	910
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7
AT300SD4+SD-7
	930
	758
	
	
	
	
	
	


表9-2 (续)保温型O型球阀（带手轮） PN16，20 / Class 150 配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-2 Outline dimensions and weights of PN 16，20 / Class 150’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)    mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size(mm)
	执行

机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

Kg

	8"

(200)
	12" (300)
	AT210DR0+SD-5
AT210DD0+SD-5
	914
	532
	
	330
	Φ400
	457
	243
	

	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	963
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	1002
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1002
	722
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1022
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	

	10" (250)
	14" (350)
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	1130
	602
	
	350
	Φ500
	533
	330
	

	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1169
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1189
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2. PN1.6MPa DN40和PN1.6MPa DN100 为螺纹孔孔法兰

3.保温型

Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table. 

2. PN1.6MPa DN40 and PN1.6MPa DN100 are threaded hole flanges

3. Steam jacket type
表9-3 保温型O型球阀 PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-3  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator     mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1/2" (15)
	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	140
	78
	
	1" 

(25)


	2" 

(50)
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	140
	83
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5

AT63SD5
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	286.5
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4


	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	294
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	273
	285
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310.5
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	332.5
	301
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	249.5
	149
	
	
	140
	78
	
	1¼" 

(32)
	2" 

(50)
	AT75DR0

AT75DD0
	282.5
	184
	
	
	165
	83
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5

AT63SD5
	265.5
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	292
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	277
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	316
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	286.5
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	294
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	338
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	310
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	335
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	310
	268
	
	
	
	
	
	1½" 

(40)
	2½" (65)
	AT83DR0

AT83DD0
	299
	204
	
	
	165
	95
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	306.5
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	332.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	323
	268
	
	
	
	
	


表9-3(续) 保温型O型球阀 PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-3  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator     mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

Pipe size
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT105SR4

AT105SD4
	323
	268
	
	
	165
	95
	
	2½" (65)
	4"

(100)
	AT190SR4

AT190SD4
	470.5
	528
	
	
	190
	128
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	323
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	470.5
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	345
	301
	
	
	
	
	
	3"

 (80)
	5"

(125)
	AT105DR0

AT105DD0
	375
	268
	
	
	229
	140
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	345
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	397
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	345
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	414
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	362
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	414
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	362
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	414
	394
	
	
	
	
	

	2" 

(50)
	3" 

(80)
	AT83DR0

AT83DD0
	319
	204
	
	
	178
	105
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	439
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	326.5
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	439
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	439
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	482
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	507
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	507
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	4" 

(100)
	6" (150)
	AT125DR0

AT125DD0
	454
	301
	
	
	254
	160
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	407
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	471
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	407
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	496
	458
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	4"

(100)
	AT92DR0

AT92DD0
	347
	262
	
	
	190
	128
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	496
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	363.5
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	496
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	539
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	385.5
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	539
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	539
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	564
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	402.5
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	564
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	564
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	598
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	427.5
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	598
	602
	
	
	
	
	


表9-3(续) 保温型O型球阀 PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-3  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator     mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight 
kg

	4" (100)
	6" (150)
	AT270SR4

AT270SD4
	637
	722
	
	
	254
	160
	
	6" 

(150)
	10"

(250)
	AW30SR52 AW30SD52
	677
	
	650
	1050
	403
	223
	

	5" (125)
	8" (200)
	AT160DR0

AT160DD0
	515.5
	458
	
	
	267
	190
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	702
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	558.5
	528
	
	
	
	
	
	8"

 (200)
	12"

(300)
	AT210DR0

AT210DD0
	729
	532
	
	
	502
	260
	

	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	583.5
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	763
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	583.5
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	802
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	583.5
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	802
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	617.5
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	822
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	617.5
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	822
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	617.5
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW22D001
	711.5
	
	520
	200
	
	
	

	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	656.5
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW22D002
	721.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	656.5
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	739
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	676.5
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	784
	
	700
	270
	
	
	

	6" (150)
	10"

(250)
	AT190DR0

AT190DD0
	612
	528
	
	
	403
	223
	
	
	
	AW27SR52 AW27SD52
	769
	
	650
	950
	
	
	

	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	637
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AW30SR42 AW30SD42
	769
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	671
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52 AW30SD52
	769
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	671
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42 AW32SD42
	794
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	710
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	809
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	710
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	794
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	710
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	819
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	730
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW40SR43 AW40SD43
	744
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	730
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	874
	
	800
	1250
	
	
	

	
	
	AW22D001
	691.5
	
	520
	200
	
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	869
	
	700
	1250
	
	
	

	
	
	AW22D002
	629.5
	
	650
	250
	
	
	
	10" (250)
	14"

(350)
	AT240DR0

AT240DD0
	930
	602
	
	
	568
	330
	

	
	
	AW24D002
	647
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	969
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AW24SR42

AW24SD42
	647
	
	650
	910
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	989
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AW27SR42

AW27SD42
	677
	
	650
	910
	
	
	
	
	
	AW22D002
	888.5
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AW27SR52 AW27SD52
	677
	
	650
	910
	
	
	
	
	
	AW24D002
	906
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	677
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW27D002
	936
	
	650
	250
	
	
	


表9-3(续) 保温型O型球阀 PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-3  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s soft sealing steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator     mm
	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight 
kg

	10" (250)
	14"

(350)
	AW27D003
	951
	
	700
	270
	568
	330
	
	10" (250)
	14"

(350)
	AW35SR53

AW35SD53
	986
	
	700
	1160
	568
	330
	

	
	
	AW30D003
	961
	
	700
	270
	
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1011
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW35D003
	986
	
	700
	270
	
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1041
	
	800
	1250
	
	
	

	
	
	AW30SR52

AW30SD52


	936
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW50SR44

AW50SD44
	1066
	
	800
	1350
	
	
	

	
	
	AW32SR42 AW32SD42
	961
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1036
	
	700
	1250
	
	
	

	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	976
	
	700
	1160
	
	
	
	
	
	AW45SR54

AW45SD54
	1041
	
	800
	1250
	
	
	

	
	
	AW32SR53

AW32SD53
	946
	
	700
	1160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2. 保温型
Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table.

          2. Steam jacket type
表9-4 保温型O型球阀(带手轮) PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量  mm

Table 9-4  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg

	1/2" (15)
	1½"(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	140
	78
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5+SD-1
AT63SD5+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0+SD-1
AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2
AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	403
	285
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	359.5
	149
	
	180
	Φ180
	140
	78
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT63SR5+SD-1

AT63SD5+SD-1
	375.5
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	


表9-4 保温型O型球阀(带手轮) PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量  mm

Table 9-4  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

Kg

	1" (25)
	2" (50)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	375.5
	168
	
	180
	Φ180
	140
	83
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	387
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	416.5
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	416.5
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	424
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	440.5
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	462.5
	301
	
	
	
	
	
	

	1¼"(32)
	2" (50)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	392.5
	184
	
	180
	Φ180
	165
	83
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	422
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	422
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	422
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	422
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	446
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	446
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	446
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	468
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	500
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	


表9-4 保温型O型球阀(带手轮) PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量  mm

Table 9-4  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight 
Kg

	1½"(40)
	2½" (65)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	429
	204
	
	210
	Φ200
	165
	95
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	436.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	453
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	453
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	453
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	475
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	527
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	527
	394
	
	
	
	
	
	

	2" (50)
	3" (80)
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	449
	204
	
	210
	Φ200
	178
	105
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	456.5
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3
AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4
AT140DD0+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	572
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	572
	458
	
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	4"(100)
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	477
	262
	
	210
	Φ200
	190
	128
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	493.5
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	515.5
	301
	
	
	
	
	
	


表9-4 保温型O型球阀(带手轮) PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量  mm

Table 9-4  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight 
Kg

	2½" (65)
	4"(100)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	567.5
	394
	
	300
	Φ320
	190
	128
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	567.5
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	592.5
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	655.5
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	655.5
	528
	
	
	
	
	
	

	3" (80)
	5"(125)
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	505
	268
	
	240
	Φ280
	229
	140
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	527
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	579
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4
AT140SD4+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	579
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	604
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	667
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	667
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	667
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	692
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	692
	532
	
	
	
	
	
	


表9-4 保温型O型球阀(带手轮) PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量  mm

Table 9-4  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight
Kg

	4"(100)
	6" (150)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	584
	301
	
	240
	Φ280
	254
	160
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	636
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	661
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4
AT160SD4+SD-4
	661
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	661
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	724
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5
AT190SD4+SD-5
	724
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	724
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	749
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	749
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	749
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	798
	602
	
	365
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	798
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	837
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	5"(125)
	8" (200)
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	680.5
	458
	
	300
	Φ320
	267
	190
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	743.5
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5
AT210SD4+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	768.5
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	817.5
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	817.5
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	817.5
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	856.5
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	856.5
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	876.5
	758
	
	
	
	
	
	


表9-4 保温型O型球阀(带手轮) PN25，40，50 / Class300配气动执行机构外形尺寸及重量  mm

Table 9-4  Outline dimensions and weights of PN 25, 40, 50 / Class 300’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight

Kg

	6" (150)
	10" (250)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	797
	528
	
	330
	Φ400
	403
	223
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	822
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	871
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6
AT240SD5+SD-6
	871
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	910
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	910
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	910
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	930
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR5+SD-7
AT300SD5+SD-7
	930
	758
	
	
	
	
	
	

	8" (200)
	12" (300)
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	914
	532
	
	330
	Φ400
	502
	260
	

	
	
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	963
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1002
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7
AT270SD5+SD-7
	1002
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1022
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7
AT300SD4+SD-7
	1022
	758
	
	
	
	
	
	

	10" (250)
	14" (350)
	AT240DR0+SD-6
AT240DD0+SD-6
	1130
	602
	
	350
	Φ500
	568
	330
	

	
	
	AT270DR0+SD-6
AT270DD0+SD-6
	1169
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300DR0+SD-7
AT300DD0+SD-7
	1189
	758
	
	365
	Φ600
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。2. 保温型。

Note: 1. The accessory’s  outline dimensions aren’t included in the table.

          2. Steam jacket type
表9-5 保温型O型球阀PN63配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-5  Outline dimensions and weights of PN 63’s  steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称

通径 DN

Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	1/2" (15)
	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	165
	83
	
	3/4"

(20)
	1½"

(40)
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	190
	83
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	1"

(25)
	2"

(50)
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	216
	83
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	310
	184
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	190
	83
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	
	1¼"

(32)
	2"

(50)
	AT75DR0

AT75DD0
	322
	184
	
	
	229
	86
	

	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	331
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	339
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	339
	262
	
	
	
	
	


表9-5 (续)保温型O型球阀PN63配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-5  Outline dimensions and weights of PN 63’s  steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	1¼" (32)
	2" 

(50)
	AT92SR5

AT92SD5
	339
	262
	
	
	229
	86
	
	2"

 (50)
	3" 

(80)
	AT92DR0

AT92DD0
	383
	262
	
	
	292
	106
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	399
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	463
	458
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT83DR0

AT83DD0
	367
	204
	
	
	241
	105
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	375
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	405
	268
	
	
	
	
	
	2½"

 (65)
	4"

(100)
	AT105DR0

AT105DD0
	428
	285
	
	
	330
	134
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	450
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	488
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	560
	532
	
	
	
	
	


表9-5 (续)保温型O型球阀PN63配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-5  Outline dimensions and weights of PN 63’s  steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称

通径

DN
Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight
kg

	2½" (65)
	4"

(100)
	AT210SR5

AT210SD5
	560
	532
	
	
	330
	134
	
	4" 

(100)
	6" (150)
	AT210SR4

AT210SD4
	627
	532
	
	
	406
	182
	

	3" 

(80)
	5"

(125)
	AT125DR0

AT125DD0
	502
	301
	
	
	356
	155
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	720
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	587
	528
	
	
	
	
	
	5"

 (125)
	8" (200)
	AT160DR0

AT160DD0
	645
	458
	
	
	457
	245
	

	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	691
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	685
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	750
	602
	
	
	
	
	

	4" (100)
	6" (150)
	AT140DR0

AT140DD0
	534
	394
	
	
	406
	182
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	602
	528
	
	
	
	
	
	6"

 (150)
	10" (250)
	AT190DR0

AT190DD0
	741
	528
	
	
	495
	254
	

	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	766
	532
	
	
	
	
	


表9-5 (续)保温型O型球阀PN63配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-5  Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	6" (150)
	10" (250)
	AT240DR0

AT240DD0
	800
	602
	
	
	495
	254
	
	8"

(200)
	12" (300)
	AW30D003
	1146
	
	700
	270
	597
	305
	

	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	800
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1171
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW27SR52

AW27SD52
	1121
	
	650
	950
	
	
	

	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1161
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW22D002
	759
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	1171
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW24D002
	776
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1196
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1226
	
	800
	1250
	
	
	

	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1221
	
	700
	1250
	
	
	

	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	10" (250)
	14" (350)
	AT240DR0

AT240DD0
	1163
	602
	
	
	673
	400
	

	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	846
	
	700
	1160
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1202
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1222
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	881
	
	700
	1160
	
	
	
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1282
	888
	
	
	
	
	

	8"

(200)
	12" (300)
	AT210DR0

AT210DD0
	1081
	532
	
	
	597
	305
	
	
	
	AW22D002
	1122
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	1115
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	1139
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1154
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D002
	1169
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	1184
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW30D003
	1194
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1219
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AW22D001
	1064
	
	520
	200
	
	
	
	
	
	AW40D004
	1249
	
	800
	320
	
	
	

	
	
	AW22D002
	1074
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1169
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW24D002
	1091
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1194
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW27D003
	1121
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1209
	
	700
	1160
	
	
	


表9-5 (续)保温型O型球阀PN63配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-5  Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator



mm

	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

Kg
	公称

通径

DN
Inch

(mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight

kg

	10" (250)
	14" (350)
	AW32SR53

AW32SD53
	1209
	
	700
	1160
	673
	400
	
	10" (250)
	14" (350)
	AW50SR44

AW50SD44
	1299
	
	800
	1350
	673
	400
	

	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	
	AW55SR44

AW55SD44
	1324
	
	800
	1350
	
	
	

	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1269
	
	700
	1250
	
	
	
	
	
	AW55SR55

AW55SD55
	1364
	
	950
	1600
	
	
	

	
	
	AW45SR54

AW45SD54
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

2. 保温型

Note: 1. The accessory’s  outline dimensions aren’t included in the table.

          2. Steam jacket type
表9-6 保温型O型球阀(带手轮) PN63配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-6 Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm

	公称通径 DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1/2"(15)
	1½"(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	165
	83
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	190
	83
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	


表9-6 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN63配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-6 Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm

	公称通径 DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量 

Weightkg

	3/4" (20)
	1½"(40)
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	190
	83
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	1"(25)
	2"(50)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	180
	Φ180
	216
	83
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	420
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	1¼"(32)
	2"(50)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	432
	184
	
	180
	Φ180
	229
	86
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	461
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	484
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	


表9-6 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN63配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-6 Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm

	公称通径 DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量 

Weightkg

	1¼"(32)
	2"(50)
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	484
	268
	
	240
	Φ280
	229
	86
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	484
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	558
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	558
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT83DR0+SD-2
AT83DD0+SD-2
	497
	204
	
	210
	Φ200
	241
	105
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	505
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	535
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	595
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	673
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	2" (50)
	3" (80)
	AT92DR0+SD-2
AT92DD0+SD-2
	513
	262
	
	210
	Φ200
	292
	106
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	529
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	


表9-6 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN63配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-6 Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm

	公称通径 DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	2" (50)
	3" (80)
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	603
	394
	
	300
	Φ320
	292
	106
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	691
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	691
	528
	
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	4"(100)
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	558
	285
	
	240
	Φ280
	330
	134
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	580
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	632
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	720
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	745
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	745
	532
	
	
	
	
	
	

	3"(80)
	5"(125)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	632
	301
	
	240
	Φ280
	356
	155
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	684
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	


表9-6 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN63配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-6 Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm

	公称通径 DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	3"(80)
	5"(125)
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	772
	528
	
	330
	Φ400
	356
	155
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	846
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	846
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	885
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	4" (100)
	6" (150)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	699
	394
	
	300
	Φ320
	406
	182
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	787
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	812
	532
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	861
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	900
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	900
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	920
	758
	
	
	
	
	
	

	5" (125)
	8" (200)
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	810
	458
	
	300
	Φ320
	457
	245
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	876
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	


表9-6 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN63配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-6 Outline dimensions and weights of PN 63’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)



mm

	公称通径 DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	5" (125)
	8" (200)
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	901
	532
	
	330
	Φ400
	457
	245
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	950
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	989
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	6" (150)
	10" (250)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	926
	528
	
	330
	Φ400
	495
	254
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	951
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1000
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	1000
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1039
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	1039
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1039
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。2. 保温型

Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table.

          2. Steam jacket type
表9-7 保温型O型球阀PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-7 Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1/2" (15)
	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	165
	83
	
	3/4"

(20)
	1½"

(40)
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	190
	83
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	1"

(25)
	2"

(50)
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	216
	83
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	310
	184
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"

(40)
	AT52DR0

AT52DD0
	290
	149
	
	
	190
	83
	
	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT63DR0

AT63DD0
	300
	168
	
	
	
	
	
	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0

AT75DD0
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	343
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4

AT75SD4
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5

AT75SD5
	311
	184
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4

AT83SD4
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	365
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5

AT83SD5
	320
	204
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	382
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	330
	262
	
	
	
	
	
	1¼"

(32)
	2"

(50)
	AT75DR0

AT75DD0
	322
	184
	
	
	229
	86
	

	
	
	AT92SR5

AT92SD5
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT83DR0

AT83DD0
	331
	204
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	330
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	339
	262
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	343
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT92SR4

AT92SD4
	339
	262
	
	
	
	
	


表9-7 (续)保温型O型球阀PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-7 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1¼" (32)
	2" 

(50)
	AT92SR5

AT92SD5
	339
	262
	
	
	229
	86
	
	2"

 (50)
	3" 

(80)
	AT92DR0

AT92DD0
	383
	262
	
	
	292
	106
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	399
	268
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	354
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	421
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	376
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	438
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	393
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	463
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	418
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	463
	458
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT83DR0

AT83DD0
	367
	204
	
	
	241
	105
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0

AT92DD0
	375
	262
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	506
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0

AT105DD0
	405
	268
	
	
	
	
	
	2½"

 (65)
	4"

(100)
	AT105DR0

AT105DD0
	428
	285
	
	
	330
	134
	

	
	
	AT105SR4

AT105SD4
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	450
	301
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5

AT105SD5
	405
	268
	
	
	
	
	
	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4

AT125SD4
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5

AT125SD5
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	467
	394
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0

AT125DD0
	413
	301
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	492
	458
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	430
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	445
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	535
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	488
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	560
	532
	
	
	
	
	


表9-7 (续)保温型O型球阀PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-7 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	2½" (65)
	4"

(100)
	AT210SR5

AT210SD5
	560
	532
	
	
	330
	134
	
	4" 

(100)
	6" (150)
	AT210SR4

AT210SD4
	627
	532
	
	
	432
	182
	

	3" 

(80)
	5"

(125)
	AT125DR0

AT125DD0
	502
	301
	
	
	356
	155
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0

AT140DD0
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	627
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4

AT140SD4
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5

AT140SD5
	519
	394
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	661
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	544
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	700
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	720
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	587
	528
	
	
	
	
	
	5"

 (125)
	8" (200)
	AT160DR0

AT160DD0
	645
	458
	
	
	508
	245
	

	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	587
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	691
	528
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR4

AT210SD4
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	612
	532
	
	
	
	
	
	
	
	AT210SR5

AT210SD5
	716
	532
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR4

AT240SD4
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	646
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	750
	602
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	685
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	750
	602
	
	
	
	
	

	4" (100)
	6" (150)
	AT140DR0

AT140DD0
	534
	394
	
	
	432
	182
	
	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0

AT160DD0
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4

AT160SD4
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	789
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5

AT160SD5
	559
	458
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0

AT190DD0
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	809
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4

AT190SD4
	602
	528
	
	
	
	
	
	6"

 (150)
	10" (250)
	AT190DR0

AT190DD0
	741
	528
	
	
	559
	254
	

	
	
	AT190SR5

AT190SD5
	602
	528
	
	
	
	
	
	
	
	AT210DR0

AT210DD0
	766
	532
	
	
	
	
	


表9-7 (续)保温型O型球阀PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-7 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	6" (150)
	10" (250)
	AT240DR0

AT240DD0
	800
	602
	
	
	559
	254
	
	8"

(200)
	12" (300)
	AW30D003
	1146
	
	700
	270
	660
	305
	

	
	
	AT240SR5

AT240SD5
	800
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1171
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AT270SR4

AT270SD4
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW27SR52

AW27SD52
	1121
	
	650
	950
	
	
	

	
	
	AT270SR5

AT270SD5
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	839
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1121
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1161
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	859
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	1146
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW22D002
	759
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW35SR53

AW35SD53
	1171
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW24D002
	776
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	1196
	
	700
	1160
	
	
	

	
	
	AW30SR42

AW30SD42
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1226
	
	800
	1250
	
	
	

	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	806
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1221
	
	700
	1250
	
	
	

	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	10" (250)
	14" (350)
	AT240DR0

AT240DD0
	1163
	602
	
	
	787
	400
	

	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	846
	
	700
	1160
	
	
	
	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1202
	722
	
	
	
	
	

	
	
	AW32SR52

AW32SD52
	831
	
	650
	1050
	
	
	
	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1222
	758
	
	
	
	
	

	
	
	AW40SR43

AW40SD43
	881
	
	700
	1160
	
	
	
	
	
	AT350DR0

AT350DD0
	1282
	888
	
	
	
	
	

	8"

(200)
	12" (300)
	AT210DR0

AT210DD0
	1081
	532
	
	
	660
	305
	
	
	
	AW22D002
	1122
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT240DR0

AT240DD0
	1115
	602
	
	
	
	
	
	
	
	AW24D002
	1139
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT270DR0

AT270DD0
	1154
	722
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D002
	1169
	
	650
	250
	
	
	

	
	
	AT300DR0

AT300DD0
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW27D003
	1184
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AT300SR4

AT300SD4
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW30D003
	1194
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AT300SR5

AT300SD5
	1174
	758
	
	
	
	
	
	
	
	AW35D003
	1219
	
	700
	270
	
	
	

	
	
	AW22D001
	1064
	
	520
	200
	
	
	
	
	
	AW40D004
	1249
	
	800
	320
	
	
	

	
	
	AW22D002
	1074
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW30SR52

AW30SD52
	1169
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW24D002
	1091
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW32SR42

AW32SD42
	1194
	
	650
	1050
	
	
	

	
	
	AW27D003
	1121
	
	650
	250
	
	
	
	
	
	AW32SR43

AW32SD43
	1209
	
	700
	1160
	
	
	


表9-7 (续)保温型O型球阀PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量     mm

Table 9-7 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	A
	H1
	重量

Weight kg

	10" (250)
	14" (350)
	AW32SR53

AW32SD53
	1209
	
	700
	1160
	787
	400
	
	10" (250)
	14" (350)
	AW50SR44

AW50SD44
	1299
	
	800
	1350
	787
	400
	

	
	
	AW45SR44

AW45SD44
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	
	AW55SR44

AW55SD44
	1324
	
	800
	1350
	
	
	

	
	
	AW45SR53

AW45SD53
	1269
	
	700
	1250
	
	
	
	
	
	AW55SR55

AW55SD55
	1364
	
	950
	1600
	
	
	

	
	
	AW45SR54

AW45SD54
	1274
	
	800
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。

保温型

Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table.

          2. Steam jacket type
表9-8 保温型O型球阀(带手轮) PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-8 Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)

	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1/2"(15)
	1½"(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	165
	83
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	3/4" (20)
	1½"(40)
	AT52DR0+SD-1

AT52DD0+SD-1
	400
	149
	
	180
	Φ180
	190
	83
	

	
	
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR4+SD-1

AT75SD4+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT75SR5+SD-1

AT75SD5+SD-1
	421
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	


表9-8 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-8 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	3/4" (20)
	1½"(40)
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	190
	83
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	1"(25)
	2"(50)
	AT63DR0+SD-1

AT63DD0+SD-1
	410
	168
	
	180
	Φ180
	216
	83
	

	
	
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	420
	184
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	450
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT83SR4+SD-2

AT83SD4+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT83SR5+SD-2

AT83SD5+SD-2
	450
	204
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	460
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	473
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	473
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	495
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	547
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	547
	394
	
	
	
	
	
	

	1¼"(32)
	2"(50)
	AT75DR0+SD-1

AT75DD0+SD-1
	432
	184
	
	180
	Φ180
	229
	86
	

	
	
	AT83DR0+SD-2

AT83DD0+SD-2
	461
	204
	
	210
	Φ200
	
	
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR4+SD-2

AT92SD4+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT92SR5+SD-2

AT92SD5+SD-2
	469
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	484
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	


表9-8 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-8 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	1¼"(32)
	2"(50)
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	484
	268
	
	240
	Φ280
	229
	86
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	484
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	506
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	558
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	558
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	583
	458
	
	
	
	
	
	

	1½" (40)
	2½" (65)
	AT83DR0+SD-2
AT83DD0+SD-2
	497
	204
	
	210
	Φ200
	241
	105
	

	
	
	AT92DR0+SD-2

AT92DD0+SD-2
	505
	262
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	535
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT105SR4+SD-3

AT105SD4+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT105SR5+SD-3

AT105SD5+SD-3
	535
	268
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	543
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	595
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	595
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	610
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	673
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	2" (50)
	3" (80)
	AT92DR0+SD-2
AT92DD0+SD-2
	513
	262
	
	210
	Φ200
	292
	106
	

	
	
	AT105DR0+SD-3

AT105DD0+SD-3
	529
	268
	
	240
	Φ280
	
	
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR4+SD-3

AT125SD4+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT125SR5+SD-3

AT125SD5+SD-3
	551
	301
	
	
	
	
	
	


表9-8 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-8 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	2" (50)
	3" (80)
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	603
	394
	
	300
	Φ320
	292
	106
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	603
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	628
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	691
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	691
	528
	
	
	
	
	
	

	2½" (65)
	4"(100)
	AT105DR0+SD-3
AT105DD0+SD-3
	558
	285
	
	240
	Φ280
	330
	134
	

	
	
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	580
	301
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	632
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	632
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	657
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	720
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	720
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	745
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	745
	532
	
	
	
	
	
	

	3"(80)
	5"(125)
	AT125DR0+SD-3

AT125DD0+SD-3
	632
	301
	
	240
	Φ280
	356
	155
	

	
	
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	684
	394
	
	300
	Φ320
	
	
	

	
	
	AT140SR4+SD-4

AT140SD4+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT140SR5+SD-4

AT140SD5+SD-4
	684
	394
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	709
	458
	
	
	
	
	
	


表9-8 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-8 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	3"(80)
	5"(125)
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	772
	528
	
	330
	Φ400
	356
	155
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	772
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	797
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	846
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	846
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	885
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	4" (100)
	6" (150)
	AT140DR0+SD-4

AT140DD0+SD-4
	699
	394
	
	300
	Φ320
	432
	182
	

	
	
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR4+SD-4

AT160SD4+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT160SR5+SD-4

AT160SD5+SD-4
	724
	458
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	787
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT190SR4+SD-5

AT190SD4+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT190SR5+SD-5

AT190SD5+SD-5
	787
	528
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	812
	532
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	812
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	861
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	861
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	900
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	900
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	920
	758
	
	
	
	
	
	

	5" (125)
	8" (200)
	AT160DR0+SD-4

AT160DD0+SD-4
	810
	458
	
	300
	Φ320
	508
	245
	

	
	
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	876
	528
	
	330
	Φ400
	
	
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	


表9-8 (续)保温型O型球阀(带手轮) PN100，110 / Class600配气动执行机构外形尺寸及重量   mm

Table 9-8 (Cont.)Outline dimensions and weights of PN100，110 / Class600’s steam jacket O type ball valve combined with pneumatic actuator(with the handwheel)
	公称

通径

DN Inch (mm)
	配管口径

Pipe size
	执行机构

Actuator
	H
	B
	B1
	B2
	M
	A
	H1
	重量

Weight kg

	5" (125)
	8" (200)
	AT210SR4+SD-5

AT210SD4+SD-5
	901
	532
	
	330
	Φ400
	508
	245
	

	
	
	AT210SR5+SD-5

AT210SD5+SD-5
	901
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240SR4+SD-6

AT240SD4+SD-6
	950
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	950
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	989
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	989
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1009
	758
	
	
	
	
	
	

	6" (150)
	10" (250)
	AT190DR0+SD-5

AT190DD0+SD-5
	926
	528
	
	330
	Φ400
	559
	254
	

	
	
	AT210DR0+SD-5

AT210DD0+SD-5
	951
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT240DR0+SD-6

AT240DD0+SD-6
	1000
	602
	
	350
	Φ500
	
	
	

	
	
	AT240SR5+SD-6

AT240SD5+SD-6
	1000
	602
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270DR0+SD-6

AT270DD0+SD-6
	1039
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT270SR4+SD-7

AT270SD4+SD-7
	1039
	722
	
	365
	Φ600
	
	
	

	
	
	AT270SR5+SD-7

AT270SD5+SD-7
	1039
	722
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR4+SD-7

AT300SD4+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300SR5+SD-7

AT300SD5+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	

	
	
	AT300DR0+SD-7

AT300DD0+SD-7
	1059
	758
	
	
	
	
	
	


注：1.本表外形尺寸不包含附件。2. 保温型
Note: 1. The accessory’s outline dimensions aren’t included in the table.

          2. Steam jacket type
表10 保温夹套的保温加热流体入口、出口的连接规格尺寸。

Table 10 Connection specifications for the inlet and outlet insulation fluid of the jacket 

	阀门规格

Valve Specifications
	PN系列保温夹套阀门

PN series valve with a jacket
	Class系列保温夹套阀门

Class series valve with a jacket

	
	≤DN100
	DN125-DN200
	≥DN250
	≤DN100
	DN125-DN200
	≥DN250

	保温夹套的接口法兰

Jacket’s interface flange
	DN15 

PN16

突面法兰

RF
	DN20 

PN16

突面法兰

RF
	DN25 

PN16

突面法兰

RF
	DN15 Class150

突面法兰

RF
	DN20 Class150

突面法兰

RF
	DN25 Class150

突面法兰

RF


注：对于用户有特殊要求接口法兰的，按用户要求制作。

Note: If the user has special requirements for the interface flange, it may be tailored.

阀门结构长度（表11规格以外的阀门结构长度详询技术部。）

Valve face to face dimension (For valve face to face dimension other than Table 11, please consult the technical department for details.)

表11-1  Class150-2500  RF法兰连接型式的阀门结构长度（非保温型）                                mm

Table 11-1 Valve face to face dimension of Class 150-2500 RF flanged connection type (non-insulated type)
	
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100

	Class150
	127
	140
	165
	178
	190
	203
	229

	Class300
	165
	178
	190
	216
	241
	283
	305

	Class600
	216
	229
	241
	292
	330
	356
	432

	Class900
	254
	279
	305
	368
	419
	381
	457

	
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450

	Class150
	394
	457
	533
	610
	686
	762
	864

	Class300
	403
	502
	568
	648
	762
	838
	914

	Class600
	559
	660
	787
	838
	889
	991
	1092

	Class900
	610
	737
	838
	965
	1029
	1130
	1219

	
	DN500
	DN600
	DN700
	DN800
	DN900
	DN1000
	

	Class150
	914
	1067
	1245
	1372
	1524
	
	

	Class300
	991
	1143
	1346
	1524
	1727
	
	

	Class600
	1194
	1397
	1549
	1778
	2083
	
	

	Class900
	1321
	1549
	
	
	
	
	


表11-2 Class150-2500  RJ法兰连接型式的阀门结构长度（非保温型）                                mm

Table 11-2Valve face to face dimension of Class 150-2500 RJ flanged connection type (non-insulated type)
	
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100

	Class150
	140
	153
	178
	191
	203
	216
	242

	Class300
	178
	191
	203
	232
	257
	298
	321

	Class600
	216
	229
	241
	295
	333
	359
	435

	Class900
	254
	279
	305
	371
	422
	384
	460

	Class1500
	254
	279
	305
	371
	422
	473
	549

	Class2500
	308
	349
	384
	454
	514
	584
	683

	
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450

	Class150
	407
	470
	546
	623
	699
	775
	877

	Class300
	419
	518
	584
	664
	778
	854
	930

	Class600
	562
	663
	790
	841
	892
	994
	1095

	Class900
	613
	740
	841
	968
	1038
	1140
	1232

	Class1500
	711
	842
	1001
	1146
	1276
	1407
	1559

	Class2500
	927
	1038
	1292
	1445
	
	
	

	
	DN500
	DN600
	
	
	
	
	

	Class150
	927
	1080
	
	
	
	
	

	Class300
	1010
	1165
	
	
	
	
	

	Class600
	1200
	1407
	
	
	
	
	

	Class900
	1334
	1568
	
	
	
	
	

	Class1500
	1686
	1972
	
	
	
	
	


0 Soft  sealing


1 Hard sealing





Pro. type





Seat type





Ball type





Structural type





0 float ball


1 Trunnion mounted ball





O Type Cut-Off Ball Valve





0 standard type


1 Insulated type


3 Top entry type
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